
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение работ по объекту: изготовление, поставка и установка блок-контейнера на
 полигоне ТКО для городов Н. Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области-полигон «МАГ-1» по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56. (кадастровый номер 52:21:0000004:74)
	1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1.1.
	Наименование объекта 
	Изготовление, поставка и установка блок-контейнера на  полигоне ТКО для городов Н. Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области-полигон «МАГ-1» по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56. 

	1.2.
	Адрес объекта
	Территория действующего  Полигона ТКО для городов Н. Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области - полигон «МАГ-1», по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское 56 (кадастровый номер земельного участка 52:21:0000004:74)

	1.3.

	Виды выполняемых Работ
	1. Изготовление в заводских условиях блок-контейнера;
2. Доставка на объект;
3. Установка.

	1.4.
	Основание для выполнения Работ
	Решение Заказчика 

	1.5.
	Заказчик
	ООО «МАГ Груп»

	1.6.
	Сведения о источниках финансирования объекта
	Собственные средства Заказчика                                                          


	1.7. 
	Сроки и порядок выполнения Работ
	В соответствии с условиями Договора

	1.8.
	Цель Работ 
	Улучшение инфраструктуры и условий труда на объекте

	2. ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

	2.1.
	Порядок проведения Работ
	Согласно очерёдности, прописанной в п 2.2 данного технического задания

	2.2.
	Виды и объёмы работ
	

	2.2.1.
	Блок-контейнер
	Габаритные размеры, м
	3,0х2,4х2,5 (ДхШхВ)

	
	
	Каркас блок-контейнера
	Верхний пояс – из сложногнутого стального профиля 180х50х3
Нижний пояс – из сложногнутого стального профиля 120х130х3
Стойки – из сложногнутого стального профиля 100х150х3
Антикоррозийное покрытие - грунт-эмаль за 2 раза Ral6002 (зелёный)

	
	
	Крыша блок-контейнера
	Кровля – стальной оцинкованный лист 0,6 мм с двойным стоячим фальцем
Обрешётка – доска 25 мм обработанная огне-биозащитой
Потолочные лаги - брус 50х100 обработанные огне-биозащитой
Утепление – 100 мм минвата Knauf Insulation
Отделка потолка – профлист С8

	
	
	Пол блок-контейнера
	Линолеум п/коммерческий, плинтус ПВХ
Фанера влагостойкая 15 мм
Обрешётка из стального сложно-гнутого профиля
Слой паро-гидроизоляционный 
Утепление – 100 мм минвата
Лаги пола из стального сложно-гнутого Ω-профиля
Дно – Профлист С8 оцинкованный

	
	
	Стены
	Сэндвич-панели 100 мм Ral1015 (Светлая слоновая кость)

	
	
	Окна и двери
	Дверь входная – противопожарная стальная, производство Россия (880х2080 мм) - 1 шт. 

	
	
	Электрика
	Проводка наружная в кабель-каналах:
Силовой разъём для внешнего подключения к электросети
кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5 ГОСТ розеточная группа
кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 3х1,5 ГОСТ группа освещения
потолочный LED светильник 36 Вт – 1 шт.
розетка накладная 1-х штепсельная – 1 шт.
выключатель накладной – 1 шт.
общий распределительный щит с защитной автоматикой (УЗО и автоматические выключатели)

	
	
	Дополнительно
	Стеллаж 2000х1525х610 5 полок – 3 шт.
Свайно-винтовой фундамент 89х2000 – 4 шт.

	
	
	Гарантийный срок
	Не менее 12 месяцев

	
	
	Срок службы
	Не менее15 лет

	2.2.
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды, 
	·  Градостроительный кодекс Российской Федерации;
· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
· Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
· Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов»;
· СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
· СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твёрдых бытовых отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация»;
· ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»;
· ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения»;
· СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"»;
· иные действующие нормативно-правовые акты в области охраны окружающей среды.

	
	Дополнительные требования
	· Материалы, используемые при изготовлении и установке блок-контейнера  должны быть сертифицированными, соответствующими  требованиям  нормативных документов, пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. 
· Вся продукция должна иметь сертификаты соответствия требованиям  нормативных документов, пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

	3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	3.1.
	Условия выполнения работ по установке
	[bookmark: _GoBack]Работы по установке блок-контейнера производятся на действующем объекте. До начала выполнения работ по установке, для обеспечения непрерывности функционирования основного производственного объекта и исключения негативного воздействия на производственный процесс предприятия согласовать с Заказчиком план и график проведения вышеуказанных работ. 

	4. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	4.1.
	Срок поставки и выполнения работ по установке
	В соответствии с условиями Договора.
Датой поставки и установки блок-контейнера является дата подписания и заверения печатью УПД Заказчиком. 


	4.2.
	Прочие требования
	Исполнитель обязан при оказании услуг минимизировать вредное воздействие на окружающую среду, соблюдая действующие в Российской Федерации законодательные требования природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства.
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