
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение работ по объекту: Изготовление, установка и присоединение модульного здания к АБК с последующим выполнением косметического ремонта на 
 полигоне ТКО для городов Нижний Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области-полигон «МАГ-1» по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56 (кадастровый номер 52:21:0000004:74)
	1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1.1.
	Наименование объекта 
	Изготовление и установка и присоединение модульного здания к АБК с последующим выполнением косметического ремонта на  полигоне ТКО для городов Нижний Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области-полигон «МАГ-1» по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56. 

	1.2.
	Адрес объекта
	Территория действующего  Полигона ТКО для городов Нижний Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области - полигон «МАГ-1», по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское 56 (кадастровый номер земельного участка 52:21:0000004:74)

	1.3.

	Виды выполняемых Работ
	1. Изготовление в заводских условиях модульного здания из цельносварных блок-контейнеров
2. Установка модульного здания
3. Косметический ремонт 

	1.4.
	Основание для выполнения Работ
	Решение Заказчика 

	1.5.
	Заказчик
	ООО «МАГ Груп»

	1.6.
	Сведения о источниках финансирования объекта
	Собственные средства Заказчика                                                          


	1.7. 
	Сроки и порядок выполнения Работ
	В соответствии с условиями Договора

	1.8.
	Цель Работ 
	Улучшение инфраструктуры и условий труда на объекте

	2. ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

	2.1.
	Порядок проведения Работ
	Согласно очерёдности, прописанной в п 2.2 данного технического задания

	2.2.
	Виды и объёмы работ
	

	2.2.1.
	Модульное здание из цельносварных блок контейнеров
	Габаритные размеры, м
	6,00х4,80х2,55 (ДхШхВ) 
Модули БКс-01 6,0х2,4х2,55 – 2 ед.

	
	
	Каркас блок-контейнера
	Верхний пояс – из сложногнутого стального профиля 180х50
Нижний пояс – из сложногнутого стального профиля 120х130
Стойки – из сложногнутого стального профиля 100х150
Антикоррозийное покрытие - грунт-эмаль за 2 раза 6002 (Зелёный)

	
	
	Крыша блок-контейнера
	Кровля – стальной оцинкованный лист 0,6 мм с двойным стоячим фальцем 
Обрешётка – доска 25 мм обработанная биозащитой
Потолочные лаги - брус 50х100 обработанные биозащитой
Утепление – 100 мм минвата Knauf Insulation
Отделка потолка – СМЛ 9 мм с алюминиевым стыковочным профилем цвет белый

	
	
	Пол блок-контейнера
	Линолеум коммерческий, плинтус ПВХ, ЦСП – 20мм
Фанера влагостойкая – 15 мм
Обрешётка – из сложно-гнутого стального профиля
Слой паро-гидроизоляционный 
Утепление – 100 мм мин.вата Knauf Insulation
Лаги пола – стальные из сложно-гнутого Ω-профиля 
Дно – стальной оцинкованный лист 0,6 мм с двойным стоячим фальцевым соединением

	
	
	Стены, перегородки
	Сэндвич-панели 100 мм Ral1015 (Светлая слоновая кость)
Внутренняя отделка СМЛ 9 мм с алюминиевым стыковочным профилем цвет по согласованию с заказчиком

	
	
	Окна и двери
	Окно – ПВХ 2-камерный стеклопакет с мультифункциональным покрытием с поворотно-откидным механизмом (900х1200 мм) – 6 шт.
Москитная сетка – 6 шт.
Рулонные внутренние жалюзи на окна – 6 шт.
Дверь – противопожарная стальная, производство Россия (880х2080 мм) - 1 шт.

	
	
	Общая кровля
	2-х скатная из сборно-разборных металлоконструкций на болтовом соединении.
Фермы – из стальной профильной трубы.
Прогоны - из стальной профильной трубы.
Покрытие – Лист стальной профилированный 0,6 мм НС35 Ral6002 (Зелёный)
Фронтоны и свесы – профлист С8 Ral1015 (Светлая слоновая кость)

	
	
	Электрика
	Проводка наружная в кабель-каналах:
кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5 ГОСТ розеточная группа
кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 3х1,5 ГОСТ группа освещения
потолочный LED светильник 600х600 36 Вт – 4 шт., 
Розетки в парапетном кабель-канале - 12 шт.
Розетка информационная RJ-45 в парапетном кабель-канале (без подключения к слаботочной сети) - 4 шт.
розетка накладная одно-штепсельная 2 шт. 
выключатель накладной – 2 шт., 
Общий распределительный на здание (10,5 кВт)
УЗО 3П 32А с т.у. 30мА – 2 шт.
Автомат выкл. АВ1П16А – 4 шт. Автомат выкл. АВ1П10А – 1 шт.
Контактный узел для подсоединения к внешнему контуру заземления конструкции блок-контейнера

	
	
	Кондиционирование
	Сплит система инверторная на площадь до 35 м2
Настенная приточно-вытяжная установка с рекуператором и системой очистки воздуха фильтром класса H12 – 1 шт.
Конвектор отопительный электрический 1,5 кВт с инверторным управлением  - 2 шт.

	
	
	Дополнительно
	Резиновый уплотняющий профиль для герметизации стыков каркасов
Накладка на стык кровли из стального листа толщиной 3 мм
Праймер битумный
Рулонный кровельный наплавляемый материал
Накладки на стык пола из нержавеющей стали
Облицовочные элементы на стыки потолков и стен из стального оцинкованного листа с полимерным покрытием
Расширение существующего проёма с выносом отопления и отделкой откосов

	
	
	Фундамент
	Сваи винтовые 89х2000 – 9 шт.

	
	
	Цоколь
	Сэндвич-панели 100 мм Ral7024 (Тёмно-серый)

	
	
	Гарантийный срок
	Не менее 12 месяцев

	
	
	Срок службы
	Не менее 15 лет

	2.2.2.
	[bookmark: _GoBack]Косметический ремонт 
	Замена дверей
	Произвести демонтаж старых и монтаж новых дверей. ДГ-80, филенчатая, глухая с коробкой, фурнитурой, замком и наличниками ( цвет и фурнитура – по дополнительному согласованию с Заказчиком) -5шт

	
	
	Демонтаж и монтаж подвесного потолка
	Произвести демонтаж старого и монтаж нового подвесного потолка типа Армстронг Байкал с потолочной плитой 600*6000*12 мм в комплекте (пристенный молдинг, подвес, рейка)с использованием существующих светильников -7,56м2

	
	
	Грунтование и окраска стен
	Выполнить грунтование и окраску стен водоэмульсионным составом. Цвет (колеровка) – по дополнительному согласованию с Заказчиком-38,09м2

	2.3.
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды 
	·  Градостроительный кодекс Российской Федерации;
· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
· Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
· Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов»;
· СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
· СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твёрдых бытовых отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация»;
· ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»;
· ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения»;
· СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"»;
· иные действующие нормативно-правовые акты в области охраны окружающей среды.

	
	Дополнительные требования
	· Вся продукция должна иметь сертификаты соответствия требованиям нормативных документов, пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.
· На кровле существующего АБК в месте примыкания к Модульному зданию из цельносварных блок контейнеров установить снегозадержание.

	3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	3.1.
	Условия выполнения Работ
	Работы производятся на действующем объекте. До начала производства работ для обеспечения непрерывности функционирования основного производственного объекта и исключения негативного воздействия на производственный процесс предприятия разработать и согласовать с Заказчиком план и график проведения работ. 

	4. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	4.1.
	Сроки выполнения Работ
	В соответствии с условиями Договора.
Датой окончания выполнения работ является дата подписания Заказчиком документов о приемке.
Исполнитель вправе выполнить работы досрочно и сдать их результаты Заказчику в порядке, установленном Договором.

	4.2.
	Требования к оказываемым услугам
	Исполнитель обязан при оказании услуг минимизировать вредное воздействие на окружающую среду, соблюдая действующие в Российской Федерации законодательные требования природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства.
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