ДОГОВОР № 

Нижний Новгород								«___» _______ 2026 г.

ООО «МАГ Груп», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Житникова Максима Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________________, действующего на основании _______, с другой стороны,  вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по поставке запасных частей (далее по тексту – «Товар») и выполнению на территории Заказчика плановых работ по техническому обслуживанию  (далее по тексту – «Работы») автоматического горизонтального пресса BOLLEGRAAF HBC 100, 2017 года выпуска (далее по тексту - «Оборудование») в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору) и по цене, указанной в Приложении №2 к настоящему Договору. 
Место выполнения работ: Нижегородская область, г. Дзержинск, шоссе Московское, 56, Мусоросортировочный комплекс (далее – «Объект»).
1. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Исполнитель обязуется:
0. Поставлять Товар надлежащего качества по заявкам Заказчика в порядке и сроки, согласованные в настоящем договоре.
0.  Производить Работы по заявкам Заказчика в сроки, согласованные сторонами в настоящем договоре.
0.  Производить Работы в соответствии с действующими правилами и нормами. 
0.  Использовать при выполнении Работ, принадлежащие ему инструмент, приспособления  и контрольно-измерительные приборы, расходные материалы.
0.  Осуществлять весь комплекс мер, направленных на обеспечение минимального времени простоя Оборудования.
2.1.5. Самостоятельно и за свой счет вывезти с Объекта Заказчика отработанные технические жидкости, запасные части, узлы и агрегаты, замененные в ходе выполнения Работ.
2.1.6. Устранять за свой счет отмеченные недостатки в кратчайший технически возможный срок после получения от Заказчика сообщения о некачественном выполнении Работ либо некачественном Товаре, вскрывшемся после подписания УПД Сторонами.
2.1.7. Ознакомиться с правилами, установленными на территории Объекта, в том числе правилами проезда, пропускного режима, пожарной безопасности и т.д., и в обязательном порядке соблюдать их.
2.1.8. Обеспечить безопасное проведение Работ по Договору и принять на себя всю ответственность, связанную с причинением ущерба имуществу и здоровью третьих лиц, в результате действий работников Исполнителя до сдачи результата Работ.
2.1.9. Обеспечить на Объекте оказания услуг наличие у всех сотрудников (представителей) Исполнителя при себе паспорта или иного документа, удостоверяющий личность, а при отсутствии гражданства Российской Федерации -  документа, разрешающего трудовую деятельность на территории Российской Федерации на период исполнения Договора. 
2.1.10. Допустить к проведению Работ сотрудников, обладающих квалификацией и опытом для выполнения Работ на аналогичном оборудовании.
2.2. Заказчик обязуется:
0. Согласовывать с Исполнителем время поставки Товара и выполнения Работ с учётом производственного цикла Заказчика. 
2.2.2. Принимать Товар и результат Работ, подписывать УПД и иные приемо-сдаточные документы, при условии отсутствия замечаний и претензий, в порядке, сроки и на условиях, которые предусмотрены настоящим договором.
0. Своевременно оплачивать поставленный Товар и выполненные Работы.
1. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ТОВАРА. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Общая стоимость Работ и Товара по настоящему договору составляет _____________ руб.. в том числе НДС ____%______ (либо НДС не облагается / облагается по ставкам НДС в соответствии с условиями главы 26.2 НК РФ). В указанную стоимость включены все расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора.
3.2. Цена за единицу Товара и Работ указана в Приложении № 2 к настоящему договору.
3.3. Оплата по договору производится в течение 7 (Семи) рабочих дней от даты поставки партии Товара, выполнения Работ, с момента подписания Сторонами УПД, на основании выставленного Исполнителем счета на оплату, в котором указываются:
- номер и дата настоящего договора;
- перечень поставленного Товара, выполненных Работ;
- цена за единицу Товара, Работ;
- перечень использованных расходных материалов при выполнении Работ;
- итоговая стоимость Работ;
- иные условия.
Счет на оплату, УПД Исполнитель предоставляет Заказчику не позднее дня, следующего за днем поставки Товара, окончания выполнения Работ.
Счет на оплату, выставленный Исполнителем, не содержащий указанных выше сведений, считается не надлежаще оформленным и к оплате не принимается.
3.4. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или любым иным, не запрещенным действующим законодательством Российской Федерации, способом. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
4.1. Товар поставляется партиями, по заявкам Заказчика, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Исполнителем заявки на электронную почту, указанную в разделе 10 настоящего Договора. Поставка осуществляется Исполнителем на объект Современный мусоросортировочный комплекс полигона «МАГ-1», расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56.
4.2. При поставке Товара Исполнитель передает Заказчику всю необходимую документацию на него (паспорта качества, соответствия, свидетельства, удостоверения, гарантийные талоны, и иную техническую документацию).
4.3. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать требованиям, предъявляемым к товару, поставляемому по настоящему Договору и согласованным в спецификации.
4.4. Поставляемый Товар должен быть упакован способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при его транспортировке.
4.5. Приемка Товара по количеству осуществляется в день его поставки Заказчику.
4.6. В случае выявления несоответствия Товара качественным характеристикам Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить об этом Исполнителя. Исполнитель, после получения письменного уведомления, в течение 1 (одного) рабочего дня обязан проинформировать Заказчика о направлении своего представителя, который совместно с представителем Заказчика, обязан составить акт об обнаружении несоответствия товара. В случае неполучения письменного уведомления о сроке явки представителя Исполнителя в течение вышеуказанного срока, Заказчик вправе составить акт об обнаружении несоответствия Товара в одностороннем порядке и направить его Исполнителю вместе с претензией по почте или любым другим способом.
При этом Исполнитель обязан заменить некачественный Товар в течение 3 (трех) календарных дней от даты акта об обнаружении несоответствия Товара. Вывоз некачественного Товара и его замена осуществляется транспортом Исполнителя и за его счет.
4.7. Право собственности на Товар и риск случайной гибели, повреждения Товара переходят к Заказчику с момента подписания УПД уполномоченным должным образом представителем Заказчика, и заверения УПД печатью Заказчика.
4.8. Выборка всего объема Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору) не является обязательной для Заказчика. 
4.9. Исполнитель предоставляет гарантию на поставленный Товар в течение 12 месяцев. 
4.10. В случае обнаружения недостатков Товара в течение гарантийного срока, Заказчик уведомляет об этом Исполнителя, а Исполнитель обязан в течение 24 часов заменить неисправную номенклатуру Товара на новую, соответствующую требуемым характеристикам. При неисполнении Исполнителем данного обязательства, Заказчик имеет право заменить неисправный Товар самостоятельно, Исполнитель при этом обязан компенсировать расходы, понесенные Заказчиком и выплатить штраф в размере стоимости Товара, приобретенного взамен неисправного.
5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Исполнитель осуществляет Работы в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к договору).
5.2. Работы проводятся в соответствии с требованиями и периодичностью, установленными изготовителем  Оборудования.
5.3. Исправность Оборудования после проведения Работ проверяется в присутствии и при участии представителя Заказчика в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации Оборудования. Возврат Заказчику Оборудования происходит по акту приема-передачи.
5.4. По факту выполненных Работ Исполнитель составляется и передает Заказчику для подписания в 2-х экземплярах УПД и Счет на оплату, в котором указывается:
- перечень выполненных  Работ; 
- количество затраченного времени на выполнение Работ и общая стоимость Работ;
- иная информация на усмотрение Сторон.
5.5. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения документов рассматривает, подписывает УПД со своей стороны, при условии отсутствия замечаний к качеству Работ. При обнаружении Заказчиком дефектов после выполнения Работ Заказчиком составляется в тот же срок акт разногласий и направляется Исполнителю. Исполнитель подписывает акт разногласий в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения, либо направляет мотивированный отказ в тот же срок. В случае уклонения или немотивированного отказа Исполнителя от подписания акта разногласий, Заказчик составляет односторонний акт разногласий. Указанные в акте разногласий Работы считаются выполненными с ненадлежащим качеством.
5.6. В случае установленного несоответствия качества выполненных Работ требованиям действующих нормативов и заявке Заказчика, Исполнитель исправляет замечания и недоделки, указанные в акте разногласий, в кратчайший технически возможный срок, который не может превышать 10 (десяти) дней, за собственный счет.
5.7. Исполнитель гарантирует качество выполненных Работ со дня подписания сторонами УПД в течение 3 (трёх) месяцев. Все расходы, связанные с устранением недостатков выполненных Работ  несет Исполнитель.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ, поставки Товара, установленных настоящим договором, Заказчик предъявляет Исполнителю требование об уплате неустойки в размере 1 % от стоимости невыполненных в срок Работ, не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора.
6.3. В случае нарушения Исполнителем срока устранения недостатков Работ, установленных п. 5.1. настоящего договора, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки в размере 1 % от стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора.
6.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Работ, установленного п. 3.3 настоящего договора, Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере 0,1 % от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченных Работ.
6.5. В случае возникновения у Заказчика убытков в результате невыполнения Исполнителем налоговых обязательств или иных нарушений Налогового кодекса РФ, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору, Исполнитель возмещает Заказчику:
- НДС, в вычете которого отказала  Федеральная налоговая служба;
- налоги, штрафы, пени, которые должны быть уплачены Заказчиком по решению Федеральной налоговой службы.
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по договору Заказчик вправе во внесудебном порядке расторгнуть  настоящий договор, уведомив Исполнителя за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения.
6.7. Невыборка всего объема Товара (запасных частей), указанных в Приложении № 2, не влечет какой-либо ответственности для Заказчика.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых ими по настоящему договору обязательств, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс – мажор), которые возникли после заключения настоящего договора и не могли быть предусмотрены сторонами до его заключения. Сторона, для которой создались такие обстоятельства, обязана любым надлежащим способом (факт которого можно представить в суде) и в разумно короткий срок известить об этом другую Сторону и принять реальные меры по решению сторонами вопроса о приостановлении действия договора до окончания форс – мажорных обстоятельств или иных согласованных решений Сторон по действию положений договора. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения выше указанных условий, Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, не вправе в дальнейшем ссылаться на них в случае возникновения судебных споров по договору.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 30 июня 2027 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.  Истечение срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от полного исполнения взятых на себя обязательств по настоящему договору.
8.2. Любые изменения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 
В случае изменения реквизитов, адреса электронной почты и иных сведений Сторон, указанных в п. 9 настоящего договора, Стороны обязуются уведомлять друг друга в течение десяти дней со дня такого изменения. В случае, если в нарушение настоящего пункта Сторона не направит своевременно уведомление об изменении своих реквизитов, адреса электронной почты и иных сведений другой Стороне, а та в свою очередь произведет исполнение обязательств по ранее указанным реквизитам, по адресу электронной почты, то последняя Сторона считается надлежащим образом исполнившей свои обязательства.
8.3. Первичные документы бухгалтерского учета по настоящему договору оформляются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации с обязательным указанием номера и даты настоящего договора.
8.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из Сторон. Сторона, принявшая решение о расторжении договора, обязана письменно уведомить другую Сторону о намерении расторгнуть настоящий договор не менее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до предполагаемой даты его расторжения под расписку или путём направления письма с уведомлением. Датой получения уведомления является дата получения соответствующей Стороной уведомления по адресу, указанному в настоящем договоре. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения одной из сторон уведомления о намерении расторгнуть настоящий договор от другой Стороны, Стороны обязуются составить и подписать Соглашение о расторжении настоящего договора с указанием в нём даты расторжения, порядка и сроков окончательных расчётов по нему.
8.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора. Заказчик, принявший решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора, уведомляет в письменной форме Исполнителя о таком решении путём вручения соответствующего уведомления нарочно или на адрес Исполнителя, в т.ч. на адрес электронной почты, указанный в разделе 9 настоящего договора. Настоящий договор считается расторгнутым Стороной в одностороннем порядке с момента получения  другой Стороной такого уведомления.
8.6. Стороны обязуются не передавать принятые по настоящему договору права и обязанности третьим лицам без письменного согласования Сторонами, оформленного, так же, как и сам настоящий договор, в виде приложения или соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон.
8.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров. Неурегулированные споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области. Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней.
8.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.9. Стороны обязуются не разглашать сведения, ставшие им известными в результате исполнения настоящего договора.
8.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.11. Приложения к настоящему договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
- Техническое задание (Приложение № 1);
- Спецификация (Приложение №2).

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
	Заказчик:
ООО «МАГ Груп» 
Адрес места нахождения:
603074, г. Нижний Новгород,
Сормовское шоссе, 1Д, 3 этаж
ИНН 5258084318
КПП 526901001
р/с 40702810742070006195
Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810900000000603 
БИК   042202603    
e-mail: maggrup-nn@mail.ru

Генеральный директор

____________________ М.С. Житников 
	Исполнитель:






Приложение №1
к договору №____ от _____ 2026
	[bookmark: _Hlk190331007]


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение плановых работ по ежеквартальному проведению технического обслуживания пресса на территории заказчика: Автоматический горизонтальный пресс BOLLEGRAAF HBC 100 

	№
п/п
	
Перечень основных данных и требований
	
Содержание

	Общие данные

	1.
	Основание для выполнения работ
	Условия, определенные Договором;

	2.
	Заказчик
	ООО «МАГ Груп»

	3.
	Наименование объекта 
	Современный мусоросортировочный комплекс

	4.
	Адрес объекта 
	Нижегородская область, г. Дзержинск, 
ш. Московское, 56



	1.
	Цель проведения работ
	Ежеквартальное, полугодовое и годовое проведение технического обслуживания пресса Bollegraff для поддержания его в исправном состоянии. на территории заказчика для его бесперебойной работы  

	2.
	Наименование работ
	- Проведение плановых работ по техническому обслуживанию специализированного технологического оборудования и поставка запасных частей

	3.
	Заказчик
	ООО «МАГ- Груп»

	4.
	Срок выполнения работ
	Начало выполнение работ определяется письменной Заявкой Заказчика. 

	5.
	Место выполнения работ
	Нижегородская область, г. Дзержинск, Шоссе Московское 56 

	6.
	Объект проведения работ
	Специализированное технологическое оборудование: Пресс горизонтальный автоматический BOLLEGRAAF HBC 100. Год выпуска 2017.

	7.
	Состав и объем работ выполняемых Исполнителем
	[bookmark: _GoBack]- Проведение работ по плановому обслуживанию производится по заранее согласованному графику, согласно Приложению №1 (Таблица технического обслуживания автоматического горизонтального пакетировочного  пресса BOLLEGRAAF HBC 100) и проведение оценки эффективности работы специализированного оборудования с разработкой мероприятий по  повышению работоспособности оборудования и подготовкой рекомендаций для технического персонала по оптимизации производственных процессов на предприятии. Поставка запасных частей согласно Приложению №2 (Список запасных частей для пресса BOLLEGRAAF HBC 100) 


	8.
	Требования к выполнению работ по ремонту Оборудования 
	- При выполнении работ по ремонту используются методики и технологии, рекомендованные производителем.
.

	9.
	Гарантийные обязательства на Товар и Работы 
	- Гарантийный срок на выполненные работы 3 месяца. Гарантийный срок на поставленный Товар (запасные части) 12 месяцев



                        


	
Приложение №1 к Техническому заданию
[bookmark: _Hlk191537284]Таблица ежеквартального технического обслуживания пакетировочного пресса HBC 100

	№ п/п
	Перечень работ по ТО

	1
	Очистить панель управления пылесосом

	2
	Очистить внутреннюю часть стоек игольного механизма (горизонтальный и вертикальный ряд)

	3
	Проверить приводные цепи натяжения игл (горизонтальный и вертикальный ряд)

	4
	Смазать приводные цепи натяжения игл (горизонтальный и вертикальный ряд)

	5
	Очистить вентиляционные фильтры на гидравлическом модуле (3 х)

	6
	Очистить слайды для игл в иглотолкателе (10 х)

	7
	Очистить отверстия в толкателе для кулачков (4х)

	8
	Проверить температуру масла

	9
	Проверить на отсутствие утечек масла

	10
	Проверить болты с шестигранными отверстием в головке для пальцевых механизмов

	11
	Проверить монтажные болты для игольных головок

	12
	Смазать ролики стоек для проволоки  в зоне вокруг пакетированного пресса

	13
	Набить смазку в колеса толкателя (8 штуцеров)

	14
	Набить смазку в подшипники крышки и приводного цилиндра крышки (6 штуцеров)

	15
	Набить смазку в кулачки (4 штуцера)

	16
	Набить смазку в ножи (8 штуцеров)

	17
	Набить смазку в подшипники крышки бункера whopper (4 х)

	18
	Проверить масленки наклонной секции цепей конвейера и подающего конвейера (1 заполнение в неделю)

	19
	Проверить натяжение наклонной секции цепей конвейера и подающего конвейера

	20
	Очистить приямок конвейера под наклонной секцией конвейера и позади нее, а также позади подающего конвейера

	21
	Проверить все концевые и бесконтактные выключатели

	22
	Очистить фотодетекторы

	23
	Удалить материал, скопившийся позади толкателя

	24
	Смазать нож (4 пресс-масленки)

	25
	Смазать подшипники крышки,лев/прав(2-ходовой шприц для смазки)

	26
	Убедиться, что колеса толкателя свободно вращаются

	27
	Проверить отсутствие утечек

	28
	Проверить срабатывание кнопок Аварийная остановка

	29
	Очистить направляющие ролики подачи проволоки

	30
	Очистить зону позади крышки

	31
	Удалить остатки бумаги и куски проволоки из головок игл

	32
	Смазать крышки предварительного прессования на пресс-масленках

	33
	Смазать стойку игольного механизма цепной иглы (тефлоновым спреем)

	34
	Смазать нижнюю сторону цилиндра крышки, лев/прав (2-ходовой шприц для смазки)

	35
	Смазать сторону поршня цилиндра крышки, лев/прав (2-ходовой шприц для смазки)

	36
	Смазать толкатель, лев/прав (2-ходовой шприц для смазки)

	37
	Смазать стопорные пальцы, лев/прав (2-ходовой шприц для смазки)

	38
	Смазать цепь цепного конвейера

	39
	Проверить натяжение цепей

	40
	Проверить затяжку болтов, которыми серьга поршня притянута к штоку поршня, и убедиться, что ось, соединяющая серьгу поршня с толкателем, находится на месте, а смазочные магистрали не повреждены и герметичны

	41
	Проверить оси цилиндров крышек предварительного прессования

	42
	Проверить клиновые ремни предварительно распределителя



[bookmark: _Hlk191538828]Полугодовое обслуживание – включает в себя работы, согласно перечню по ежеквартальному обслуживанию и дополнительно:
	1
	Очистку  приводов механизма скручивания

	2
	Смазку цепи привода механизма скручивания

	3
	Осмотр направляющего профиля на обоих конвейерах

	4
	Проверку уровня масла в редукторах механизма скручивания и конвейера



[bookmark: _Hlk191539921]Годовое обслуживание – включает в себя работы, согласно перечню по ежеквартальному, полугодовому обслуживанию и дополнительно:
	1
	Замену масла в блоке бункера whopper(масло +фильтр)

	2
	Проверку гидравлического масла в основном модуле

	3
	Замену масляного фильтра(15х)

	4
	Проверку гидравлических шлангов



	Заказчик:
ООО «МАГ Груп» 

Генеральный директор

____________________ М.С. Житников 
	Исполнитель:
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Приложение №2 
к договору №____ от _____ 2026

Спецификация 

Нижний Новгород						   		"__" _______2026 г.
	№ п/п
	
Наименование запасных частей
	
Кол-во
	Ед. изм.
	Цена за единицу без НДС руб.
	Цена за единицу с учетом НДС ___%, руб.
	Сумма с учетом НДС ___%, руб.
	Страна происхождения товара, информация и документы, определенные в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ

	1
	Релейный модуль безопасности: 2 входа контроля устройств безопасности с диагностикой обрыва/КЗ, 2 релейных безопасных выхода, питание 24 В DC, монтаж на DIN-рейку, степень защиты IP20. Соответствие требованиям EN ISO 13849-1 (до PL e) и IEC 62061 (до SIL 3) при корректной интеграции в систему.
Ширина: 45 мм.
Высота: 99 мм.
Глубина: 114 мм
	1
	шт.
	
	
	
	

	2
	Мотор редуктор цилиндрический соосный, с фланцевым креплением и сплошным выходным валом со шпоночным пазом. Двигатель асинхронный, типоразмер 112, число полюсов – 8.Режим работы — S1, сервис‑фактор не менее 1,3. Степень защиты не ниже IP65, класс изоляции F. Напряжение питания 3×400 В, 50 Гц, мощность 4 кВт, номинальные обороты электродвигателя 1500 об/мин, рровень шума — не более 85 дБ(А)
	1
	шт.
	
	
	
	

	
3
	Выключатель двигателя,
0,25/0,37кВт, 230-690ВAC, DIN, IP20
3‑полюсный, категория AC‑3, с функцией контроля обрыва фазы. Тип расцепителя: термомагнитный. Номинальный ток — 1 А, диапазон регулировки теплового расцепителя — 0,63–1,0 А, электромагнитный расцепитель — не выше 22 А, номинальная отключающая способность при 400 В — не менее 100 кА, номинальное рабочее напряжение — до 690 В AC. Монтаж на DIN‑рейку, ширина не более 45 мм, степень защиты IP20. Изделие должно соответствовать ГОСТ IEC 60947‑2 и ГОСТ IEC 60947‑4‑1, иметь сертификаты ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011
ширина: 45 мм;
высота: 89 мм;
глубина: 78,5 мм
	
2
	
шт.
	
	
	
	

	4
	Выключатель авт.
защиты двиг.
3‑полюсный, категория AC‑3, с функцией контроля обрыва фазы. Номинальный ток — 10 А, тип расцепителя: термомагнитный, диапазон регулировки теплового расцепителя — 6–10 А, электромагнитный расцепитель — не выше 138 А, номинальная предельная отключающая способность при 400 В — не менее 100 кА, номинальное рабочее напряжение — до 690 В AC. Монтаж на DIN‑рейку, ширина не более 45 мм, степень защиты IP20. Изделие должно соответствовать ГОСТ IEC 60947‑2 и ГОСТ IEC 60947‑4‑1, иметь сертификаты ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011
ширина: 45 мм;
высота: 89 мм;
глубина: 78,2 мм
	2
	шт.
	
	
	
	

	

5
	Тросовый выключатель аварийной остановки с фиксацией и ручным сбросом, для защиты участка длиной не менее 30 м. Конфигурация контактов — 1 NC + 1 NO, мгновенного действия, с функцией положительного размыкания (Positive Opening). Номинальное напряжение — до 250 В AC/DC, ток — не менее 3 А, категория применения AC‑15/DC‑13. Степень защиты — не ниже IP66. Механизм сброса — кнопка в защитном кожухе. Изделие должно соответствовать ГОСТ IEC 60947‑5‑1, ГОСТ ISO 13849‑1 (кат. 3), ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.
длина: 194 мм;
ширина: 92 мм;
высота: 80 мм
	

2
	

шт.
	
	
	
	

	6
	Фото датчик заполнения прессовой
камеры (излучатель, приемник)
	3
	шт.
	
	
	
	

	7
	Датчик положения прессовой плиты
	2
	шт.
	
	
	
	

	8
	Датчик уровня и температуры с дисплеем и блоком управления, с поплавком и погружной трубкой из латуни, с успокоительной (стабилизирующей) трубой, которая помогает снизить влияние турбулентности жидкости на показания, два разъёма M12 (каждый на 4 контакта), длина погружной части – 400мм, два программируемых переключающих выхода PNP, один аналоговый выход для уровня, один аналоговый выход для температуры, питание - 24 В DC, максимальное рабочее давление: 1 бар
	1
	шт.
	
	
	
	

	9
	Реле регулировки давления
	1
	шт.
	
	
	
	

	10
	Фильтр обратный
	3
	шт.
	
	
	
	

	11
	Гидравлический фильтр 
000.057.107
	3
	шт.
	
	
	
	

	12
	Масляный фильтр 000.057.107
	6
	шт.
	
	
	
	

	13
	Воздушный фильтр 000.057.125
	2
	шт.
	
	
	
	

	14
	Гидравлический блок
распределителей
	1
	шт.
	
	
	
	

	15
	Гидравлический насос
	1
	шт.
	
	
	
	

	16
	Цилиндр прессовой плиты
	1
	шт.
	
	
	
	

	17
	Цилиндр подачи проволоки
	5
	шт.
	
	
	
	

	18
	Цилиндр предварительного
прессования
	2
	шт.
	
	
	
	

	19
	Колесо в механизме подачи
проволоки в сборе 000.094.401
	5
	шт.
	
	
	
	

	20
	Направляющий ролик для
проволоки 100.044.731
	1
	шт.
	
	
	
	

	21
	Колесо прохождения проволоки
101.036.247
	6
	шт.
	
	
	
	

	22
	Колесо ролика с подшипниками
000.093.225
	5
	шт.
	
	
	
	

	23
	Обойма колеса 100.036.776
	5
	шт.
	
	
	
	

	24
	Направляющий ролик для
проволоки 100.044.736
	1
	шт.
	
	
	
	

	25
	Толкатель проволоки
цилиндрический 000.056.215
	1
	шт.
	
	
	
	

	26
	Держатель проволочного колеса с
двойной проволокой 000.094.402
	10
	шт.
	
	
	
	

	
27
	Втулка направляющая для прохождения проволоки
000.071.112
	
15
	
шт.
	
	
	
	

	28
	Ролик проволоки в узле обвязки
101.072.917 L=360 D=50
	2
	шт.
	
	
	
	

	29
	Ролик проволоки в узле обвязки
101.072.909 L=95 D=50
	6
	шт.
	
	
	
	

	30
	Роликовое колесо с подшипников с
двойной проволокой 000.093.225
	5
	шт.
	
	
	
	

	31
	Головка иглы подачи проволоки
100.044.290
	5
	шт.
	
	
	
	

	32
	Нож на 5 игл 101.020.849
	1
	шт.
	
	
	
	

	33
	Подставка для ножа 101.015.079
	5
	шт.
	
	
	
	

	34
	Крышка верхнего ножа 101.020.850
	5
	шт.
	
	
	
	

	35
	Ось вращения экцентрика
101.042.418 L=82
	5
	шт.
	
	
	
	

	36
	Палец скрутки проволоки
101.041.690
	10
	шт.
	
	
	
	

	37
	Ось вращения экцентрика
101.042.431 L=62
	5
	шт.
	
	
	
	

	38
	Цилиндр обрезки проволоки
100.043.330
	1
	шт.
	
	
	
	

	39
	Цепь 3/4 дюйма узла обвязки
101.036.967 38 звеньев
	1
	шт.
	
	
	
	

	40
	Цепь 3/4 дюйма узла обвязки
000.034.108 36 звеньев
	9
	шт.
	
	
	
	

	41
	Направляющая для иглы обвязки
101.038.815
	2
	шт.
	
	
	
	

	42
	Натяжной рычаг 000.032.322
	1
	шт.
	
	
	
	

	43
	Опорный ролик прессовой плиты
000.094.250
	4
	шт.
	
	
	
	

	44
	Ролик поковой прессовой плиты
000.094.252
	4
	шт.
	
	
	
	

	45
	Скребок прессовой плиты в сборе
000.495.317
	2
	шт.
	
	
	
	

	46
	Направляющая планка 12мм
000.093.630
	2
	шт.
	
	
	
	

	47
	Газовая пружина 000.058.430
	4
	шт.
	
	
	
	

	48
	Ежеквартальное проведение технического обслуживания пресса на территории Заказчика
	
2
	
работа
	
	
	
	--------------

	49
	Ежеквартальное + полугодовое проведение технического обслуживания пресса на территории Заказчика
	
1
	

работа
	
	
	
	--------------------

	50
	Ежеквартальное + полугодовое + годовое проведение технического обслуживания пресса на территории Заказчика
	
1
	

работа
	
	
	
	--------------------

	
	ИТОГО
	



Общая стоимость Работ и Товара по договору составляет  ___________ (________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС ___% – _____ (________________) рублей _____ копеек., в том числе, Товара______________, Работ______________.
В цену Товара включены расходы на его доставку на Объект Заказчика, его погрузку-выгрузку, стоимость тары и упаковки, расходных материалов, и все иные расходы, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору.
Настоящая цена является фиксированной, увеличению не подлежит.

	Заказчик:
ООО «МАГ Груп» 

Генеральный директор

____________________ М.С. Житников 
	Исполнитель:




