
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по подготовке, перемещению и формированию отвалов почвенно-растительного слоя, с целью дальнейшего укрепления откосов  объединённых карт 2(2), 5(4) и 3(5) Полигона ТКО для городов Н. Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области - полигон «МАГ-1» по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56. (кадастровый номер 52:21:0000004:74

	1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1.1.
	Наименование объекта 
	Объединённые карты 2(2), 5(4) и 3(5) Полигона ТКО для городов Н. Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области-полигон МАГ-1 по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56» далее «Объект»

	1.2.
	Адрес объекта
	Территория действующего  Полигона ТКО для городов Н. Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области - полигон «МАГ-1», по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское 56 (кадастровый номер земельного участка 52:21:0000004:74)

	1.3.

	Виды выполняемых Работ
	1. Выемка и формирование штабеля почвенно - растительного слоя  (далее по тексту - ПРС) с перемещением до 150 м бульдозером мощностью 127 кВт (плотность грунта 1,5) в зону погрузки на самосвал.
2. Погрузка ПРС гусеничным экскаватором (ковш не менее 1,1м3) на самосвалы.
[bookmark: _GoBack]3. Перемещение  и разгрузка самосвалами ПРС на расстояние до 3 км, от места погрузки до места выгрузки по периметру объединенных карт.
4. Формирование отвалов ПРС в месте проведения работ.


	1.4.
	Основание для выполнения Работ
	Решение Заказчика.

	1.5.
	Заказчик
	ООО «МАГ Груп».

	1.6.
	Сведения о источниках финансирования объекта
	Собственные средства Заказчика.                                                         


	1.7. 
	Сроки и порядок выполнения Работ
	В соответствии с условиями Договора.

	1.8.
	Цель Работ 
	Подготовка, перемещение, и формирование отвалов ПРС в месте проведения работ по укреплению откосов объединённых карт 2(2), 5(4) и 3(5).

	2. ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

	2.1.
	Порядок проведения Работ
	Согласно очерёдности, прописанной в п 1.3 данного технического задания

	2.2.
	Объёмы работ
	36 500 тонн почвенно-растительного слоя

	2.3.
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды, 
	·  Градостроительный кодекс Российской Федерации;
· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
· Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
· Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов»;
· СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
· СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твёрдых бытовых отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация»;
· ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»;
· ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения»;
· СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"»;
· иные действующие нормативно-правовые акты в области охраны окружающей среды.

	3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	3.1.
	Условия выполнения Работ
	Работы производятся на действующем объекте в стеснённых условиях. До начала производства работ для обеспечения непрерывности функционирования основного производственного объекта и исключения негативного воздействия на производственный процесс предприятия разработать, и согласовать с Заказчиком план и график проведения работ. 

	4. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	4.1.
	Сроки выполнения Работ
	В соответствии с условиями Договора.
Датой окончания выполнения работ является дата подписания Заказчиком акта выполненных работ.
Исполнитель вправе выполнить работы досрочно и сдать их результаты Заказчику в порядке, установленном Договором.

	4.2.
	Дополнительные условия
	1.Осуществлять взвешивание на весах Заказчика для учёта перевезённого ПРС

	4.3.
	Требования к оказываемым услугам
	1. Исполнитель обязан при оказании услуг минимизировать вредное воздействие на окружающую среду, соблюдая действующие в Российской Федерации законодательные требования природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства.
2. Транспортные средства, должны принадлежать исполнителю на законном основании;
3. Исполнитель обязан подтвердить релевантный опыт выполнения работ в условиях действующего производственного объекта.
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