Договор № _____
Нижний Новгород                                                                                              «_____» ____ 2026 года

      ______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующего на основании ________, с одной стороны, и                 

      Общество с ограниченной ответственностью «МАГ Груп», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Архипова Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем – «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего договора поставить запасные части  (Товар) и выполнить работы по капитальному ремонту компрессоров GA90FF A 10 APB 400 50 и GA90VSDFF A 13 APB 400 50 и осушителей BD250+ ZP CE 400V IEC марки Atlas Copco (Работы) для Современного мусоросортировочного комплекса, ассортимент количество, комплектность, стоимость Товара и виды Работ согласованы сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик принять и оплатить поставленный Товар и выполненные Работы. 

1.2. Исполнитель гарантирует, что Товар, является новым, не бывшими в употреблении, не заложен, не арестован, не является предметом исков и претензий со стороны третьих лиц. 

2.  Условия поставки
2.1. Товар используется Исполнителем при производстве Работ и поставляется Исполнителем в ходе их выполнения. 

2.2. При поставке Товара Исполнитель передает Заказчику всю необходимую документацию на него (паспорта качества, соответствия, свидетельства, удостоверения, гарантийные талоны, и иную техническую документацию).

2.3.  Невыборка всего количества Товара, согласованного Сторонами в настоящем договоре, не влечет какую-либо ответственность для Заказчика.
2.4. Доставка Товара осуществляется силами и за счет Исполнителя по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Московское, 56, полигон «МАГ-1» либо по адресу производства Работ Исполнителем. Адрес доставки указывается Заказчиком в Заявке.
3.  Условия выполнения работ
3.1. Работы производятся поэтапно, согласно графику и объему, согласованному Сторонами. Исполнитель в течение 3 календарных дней с момента заключения настоящего Договора предоставляет проект производства опасных работ и график производства Работ Заказчику для согласования. Стороны согласовывают проект и график не позднее 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора. В случае не достижения соглашения, Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке без каких-либо штрафных санкций со стороны Исполнителя.
3.2. Исполнитель выполняет Работы в соответствии с требованиями, содержащимися в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору). Срок выполнения Работ – 16 календарных дней с момента согласования Сторонами проекта и графика, указанных в п. 3.1 настоящего Договора.
3.3. Работы должны проводиться с соблюдением требований законодательства, технических регламентов, требований техники безопасности сотрудниками Исполнителя, обладающими соответствующей квалификацией.
3.4. Работы могут выполняться на площадке заказчика, либо на площадке подрядчика с демонтажем узлов компрессоров. Одновременное выполнение работ на разных компрессорах не допускается. Вывод компрессоров из работы осуществляется строго по одному.
3.5. Работы выполняются с применением запасных частей и компрессорного масла, указанных в Спецификации.

3.6. Во время производства Работ, Исполнитель обязуется обеспечить присутствие на площадке лиц, ответственных за производство Работ из числа персонала Исполнителя, в том числе, при сверхурочной работе и работе в выходные/праздничные дни.
3.7. В случае привлечения к выполнению работ третьих лиц Исполнитель несёт полную ответственность за их действия и обязуется предоставить надлежащим образом заверенные копии необходимых документов на каждого сотрудника, подтверждающие его право находиться на территории Российской Федерации и осуществлять трудовую деятельность. В противном случае данные работники не будут допущены на территорию Заказчика.
3.8. Работники Исполнителя обязаны соблюдать пропускной и внутри объектный режим, существующий на территории Заказчика. Исполнитель обязан своевременно предоставлять Заказчику заявки на оформление пропусков для своих работников и заявки на въезд и выезд транспорта (машин и механизмов), обеспечивающего выполнение Работ.
3.9. Все оборудование, материалы, инструменты, грузоподъёмная автотехника, применяемые для производства работ (лестницы, стремянки, леса, грузоподъёмные механизмы, стропы, фалы, страховочные системы, ручной инструмент, электроинструмент и т. п.), предоставляются Исполнителем и должны соответствовать требованиям норм и правил РФ. Нарушение данного пункта ведёт к остановке производства работ и удалению с площадки несоответствующей позиции.
4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.1.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, уведомив о расторжении Исполнителя за 5 (пять) календарных дней до даты расторжения договора.
4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно принять и оплатить Товар и Работы в соответствии с условиями Договора. 

4.2.2. Обеспечить пропуск транспортного средства Исполнителя к месту выгрузки Товара и выполнения Работ.

4.3. Исполнитель вправе:

4.3.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с разделом 6 Договора.

4.4. Исполнитель обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар и выполнить Работы в соответствии с условиями Договора.
4.4.2. В установленный настоящим Договором срок выполнить Работы.
4.4.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.4.3. При необходимости подготовки Технических заданий оказывать содействие в их разработке.
4.4.4. Поставить Товар надлежащего качества в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать его Заказчику, свободным от каких-либо прав третьих лиц в предусмотренные настоящим Договором сроки.

4.4.5. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику документы, указанные в п.2.2. Договора.

4.4.6. При транспортировке Товара упаковать его способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода.

4.4.7. Использовать при производстве Работ принадлежащие ему инструмент, приспособления и контрольно-измерительные приборы, расходные материалы и пр.

4.4.8. Самостоятельно и за свой счет в день окончания Работ вывезти с объекта Заказчика принадлежащее Исполнителю оборудование, материалы, а также образовавшиеся отходы.

4.4.9. Ознакомиться с правилами, установленными на территории Объекта, в том числе правилами проезда, пропускного режима, пожарной безопасности и т.д., и в обязательном порядке соблюдать их.
4.4.10. Обеспечить безопасное проведение Работ по Договору и принять на себя всю ответственность, связанную с причинением ущерба имуществу и здоровью третьих лиц, в результате действий работников Исполнителя до сдачи результата Работ.
4.4.11. Обеспечить на объекте Заказчика наличие у всех сотрудников (представителей) Исполнителя при себе паспорта или иного документа, удостоверяющий личность, а при отсутствии гражданства Российской Федерации - документа, разрешающего трудовую деятельность на территории Российской Федерации на период исполнения Договора. 
4.4.12. По требованию Заказчика предоставить официальные письма о прохождении сотрудниками обучения по устройству, техническому обслуживанию и ремонту компрессорного оборудования Atlas Copco (компреcсоры GA 90 FF, GA 90 VSD FF; осушители BD 250+).

4.4.13. Незамедлительно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий;

- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.4.14. Назначить ответственное лицо для оперативного решения вопросов и предоставить список контактных телефонов, в том числе мобильных.

4.4.15. Проводить инструктаж своих работников по технике безопасности, обеспечивать своих работников средствами индивидуальной защиты и осуществлять контроль за их использование работниками.

4.4.16. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

5. Приемка Товара и Работ
5.1. Право собственности на Товар и результат Работ переходят к Заказчику с момента подписания УПД уполномоченным должным образом представителем Заказчика, и заверения УПД печатью Заказчика.
Заказчик подписывает УПД после окончания выполнения Работ Исполнителем.
5.2. В случае выявления несоответствия Товара качественным характеристикам, Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить об этом Исполнителя. Исполнитель, после получения письменного уведомления, в течение 1 (одного) рабочего дня обязан проинформировать Заказчика о направлении своего представителя к нему, который совместно с представителем Заказчика, обязан составить акт об обнаружении несоответствия товара. В случае неполучения письменного уведомления о сроке явки представителя Исполнителя в течение вышеуказанного срока, Заказчик вправе составить акт об обнаружении несоответствия Товара в одностороннем порядке и направить его Исполнителю вместе с претензией по почте или любым другим способом.

При этом Исполнитель обязан заменить некачественный Товар в течение 1 (одного) календарного дня от даты акта об обнаружении несоответствия товара. Замена некачественного товара производится транспортом Исполнителя за его счет. Некачественный Товар подлежит вывозу транспортом и за счет Исполнителя в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления.

5.3. При обнаружении скрытых недостатков Товара (недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе испытания, использования или хранения), либо недостатков результата выполненных Работ, Заказчик информирует Исполнителя в порядке, предусмотренном пунктом 5.2. настоящего договора. Исполнитель обязан заменить такой Товар в порядке, определенном пунктом 5.2. настоящего договора либо исправить выявленные недостатки Работ в течение 1 (одного) рабочего дня с момента составления соответствующего акта. 

6. Цена договор, порядок оплаты 
6.1. Цена Товара и Работ составляет ________ (______) рублей __ копеек, в том числе НДС __% – ____ (________) рубль __ копейка. Указанная цена включает в себя стоимость Товара, его поставки, выгрузки на объекте Заказчика, стоимость Работ, стоимость тары и упаковки, а также транспортные и все иные расходы, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору.

Настоящая цена является фиксированной, увеличению не подлежит.

6.2.  Заказчик на основании выставленного счета осуществляет оплату 100 % стоимости Товара в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания УПД.

6.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
7. Ответственность сторон
7.1. В случае нарушения сроков поставки Товара, указанных в пункте 2.1, сроков выполнения работ, указанных в пункте 3.1 и сроков, указанных в п.5.2., 5.3. настоящего договора Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 процента от суммы непоставленного или некачественного Товара, некачественно выполненных работ за каждый день просрочки. 

7.2. В случае отказа Исполнителя от исполнения обязательств по настоящему Договору, он обязан уплатить Заказчику штраф в размере 30% от цены, указанной в п. 6.1. Договора.

7.3. Случае нарушения Заказчиком срока оплаты, указанного в п 6.2. настоящего Договора, Исполнитель в праве потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 процента от цены договора, но не более 10%.
7.4. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются в Арбитражном суде Нижегородской области.

7.5. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при нарушении Исполнителем сроков поставки, предусмотренных п. 2.1, 3.1 настоящего Договора, а также в любом ином случае, предупредив Поставщика за пять календарных дней до даты расторжения.
8. Гарантийные обязательства

8.1. Исполнитель гарантирует соответствие поставляемого Товара условиям настоящего договора и установленным техническим стандартам, и нормам (ГОСТ, ТУ и т.д.).

8.2. Срок гарантии на Товар, запасные части и расходные материалы, используемые при выполнении Работ, а также на результат выполненных Работ начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком УПД и составляет – 12 месяцев. Исполнитель гарантирует качество выполненных Работ со дня подписания сторонами акта выполненных Работ в течение 12 месяцев.

8.3. Исполнитель настоящим гарантирует, что на момент поставки Товар является новым, не бывшим в употреблении, находится в его собственности, свободен от прав и притязаний третьих лиц, в частности, Товар не является предметом спора, не находится в розыске и отсутствует основания для объявления его в розыск, Товар не находится под арестом, не передан в залог, в отношении него уплачены все таможенные пошлины, налоги и не установлено каких-либо ограничений, связанных с его обращением на территории Российской Федерации.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

9.3. Об изменении банковских реквизитов, юридического или почтового адреса, либо предстоящей реорганизации (ликвидации) Исполнитель обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3-х суток с момента принятия решения о реорганизации (ликвидации), изменении банковских реквизитов либо изменении реквизитов и адреса.

9.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему договору
третьей стороне без письменного согласия другой стороны. Для перехода к другому лицу прав кредитора по настоящему договору требуется согласие должника.

9.5. Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в процессе выполнения условий настоящего Договора, переданные по электронной почте, согласно адресам, указанным в разделе «Подписи и реквизиты сторон» Договора, признаются имеющими юридическую силу в следующих случаях:
- отправленные по электронной почте сообщения переданы в адрес электронной почты Сторон, указанной в разделе «Подписи и реквизиты сторон» Договора, что подтверждается электронным сообщением о доставке в указанные адреса, созданным системой Microsoft Outlook (или иной системой электронной связи) Сторон.

- полученное по электронной почте сообщение отправлено с адреса электронной почты Заказчика или Исполнителя, указанного в разделе «Подписи и реквизиты сторон» Договора, на адрес электронной почты соответствующей стороны, что подтверждается документом из системы Microsoft Outlook (или иной системы электронной связи) Исполнителя или Заказчика соответственно.

При изменении своих адресов электронных адресов Стороны обязаны уведомить другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения. В противном случае уведомления, доставленные по старым указанным в разделе «Подписи и реквизиты сторон» Договора адресам, считаются надлежаще доставленными.
Уведомления, связанные с настоящим договором, направленные по факсимильной связи, имеют юридическую силу и могут быть доказательствами в суде. Стороны обязуются в разумный срок обмениваться подлинными экземплярами уведомлений.
8. Реквизиты сторон

	

                      Исполнитель                              
	Заказчик  

	_________________________

м.п.
	ООО «МАГ Груп»

Адрес места нахождения: 603074, Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 1Д, пом. П16
ИНН/КПП 5258084318/525901001
р/с 40702810742070006195 в Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810900000000603 
БИК 042202603  

e-mail: maggrup-nn@mail.ru
Тел.: 8(831) 267-14-99
Генеральный директор

__________________ Архипов А.А.
м.п.
 


Приложение №1 

к договору №___ от «__» _____ 2026 г.

Спецификация

Нижний Новгород





   

"__" _____ 2026 г.

	№
	Наименование 
	Ед. измерения
	Кол-во
	Цена за единицу без НДС
	Цена за единицу с НДС ___ %
	Стоимость с НДС ___ %
	Страна происхождения товара, информация и документы, определенные в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ 

	1
	Капитальный ремонт Atlas Copco GA90VSDFF API672163
	работа
	1
	
	
	
	--------------

	2
	Капитальный ремонт Atlas Copco GA90 FF API626832
	работа
	1 
	
	
	
	--------------

	3
	Капитальный ремонт Atlas Copco BD250+ ZP CE 400V IEC APF222661
	работа
	1 
	
	
	
	--------------

	4
	Капитальный ремонт Atlas Copco BD250+ ZP CE 400V IEC APF222662
	работа
	1 
	
	
	
	--------------

	5
	Выпускной клапан 1/22
	шт
	1 
	
	
	
	

	6
	Прокладка тип 1 61 x 107 x 2
	шт
	2
	
	
	
	

	7
	Прокладка bd250-300
	шт
	8
	
	
	
	

	8
	Соленоидный клапан в сборе
	шт
	4
	
	
	
	

	9
	Прокладка bd250-300
	шт
	2
	
	
	
	

	10
	Клапан-бабочка в сборе dn50
	шт
	4
	
	
	
	

	11
	Выпускной клапан 1/22
	шт
	3
	
	
	
	

	12
	Прокладка тип 1 61 x 107 x 2
	шт
	4
	
	
	
	

	13
	Набор подшипников воздуходувки
	шт
	8
	
	
	
	

	14
	Редуктор давления
	шт
	2
	
	
	
	

	15
	Водостойкий силикагель 45 кг
	шт
	2
	
	
	
	

	16
	Силикагель 150 кг
	шт
	4
	
	
	
	

	17
	Силикагель 15 кг
	шт
	2
	
	
	
	

	18
	Набор установка элемента сжатия
	шт
	4
	
	
	
	

	19
	Датчик температуры PT1000
	шт
	1
	
	
	
	

	20
	Виброопора редуктора
	шт
	1
	
	
	
	

	21
	Виброопора двигателя
	шт
	2
	
	
	
	

	22
	Шестерня мотора
	шт
	1
	
	
	
	

	23
	Шестерня элемента сжатия
	шт
	1
	
	
	
	

	24
	Электромагнитный клапан
	шт
	1
	
	
	
	

	25
	Виброопора сепаратора
	шт
	1
	
	
	
	

	26
	Дренажный клапан в сборе LD202
	шт
	4
	
	
	
	

	27
	Контактор К22
	шт
	1
	
	
	
	

	28
	Контактор К21-К23
	шт
	1
	
	
	
	

	29
	Блок контактов К22
	шт
	2
	
	
	
	

	30
	Блок контактов К21
	шт
	1
	
	
	
	

	31
	Блок контактов К23
	шт
	1
	
	
	
	

	32
	Реле перегрузки F21
	шт
	1
	
	
	
	

	33
	Набор установка элемента сжатия
	шт
	1
	
	
	
	

	34
	Виброопора редуктора
	шт
	1
	
	
	
	

	35
	Виброопора двигателя
	шт
	2
	
	
	
	

	36
	Шланг в сборе
	шт
	1
	
	
	
	

	37
	Виброопора сепаратора
	шт
	1
	
	
	
	

	38
	Дренажный клапан в сборе LD202
	шт
	4
	
	
	
	

	39
	Мотор-компрессор
	шт
	1
	
	
	
	

	40
	Фильтр-осушитель
	шт
	1
	
	
	
	

	41
	Хот-газ-байпас
	шт
	1
	
	
	
	

	42
	Датчик температуры
	шт
	1
	
	
	
	

	43
	Фреон R410 A
	шт
	1
	
	
	
	

	44
	Выпускной клапан 1/22
	шт
	2
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	---------


1. Цена договора составляет ______ (______) рублей __ копеек, в том числе НДС __% – ___ (_______) рубль __ копейка. Указанная стоимость включает в себя все расходы, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору.
2. Оплата: в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания УПД и выставления счета. 
3. Гарантийный срок на Товар и Работы составляет 1 год с момента подписания Заказчиком УПД.
Подписи Сторон

	Исполнитель                                                    
	Заказчик

	
	ООО «МАГ Груп»



	_________________________

МП
	Генеральный директор 

__________________     Архипов А.А.

МП 

  


Приложение № 2
к договору №____ от «____» _____ 2026 г.

Техническое задание 

на выполнение работ по капитальному ремонту компрессоров и осушителей марки Atlas Copco  и поставку необходимых для выполнения работ запасных частей для Современного мусоросортировочного комплекса ООО «МАГ Груп» по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56  
	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание

	Общие данные

	1.
	Основание для выполнения работ
	Условия, определенные договором.

Наработка мото-часов, предусмотренных паспортом завода-изготовителя.

	2.
	Заказчик
	ООО «МАГ Груп»

	3.
	Наименование объекта 
	Современный мусоросортировочный комплекс

	4.
	Адрес объекта 
	Нижегородская область, г. Дзержинск, 
ш. Московское, 56


Цель проведения работ: Проведение капитального ремонта компрессоров GA90FF A 10 APB 400 50 и GA90VSDFF A 13 APB 400 50, а также двух осушителей BD250+ ZP CE 400V IEC марки Atlas Copco для их бесперебойной работы на территории Заказчика, либо на площадке подрядчика с демонтажем узлов компрессоров (ОКПД 2 33.12.19.000).
Описание требуемых работ: 
1. Выполнить работы по капитальному ремонту основных узлов компрессоров Atlas Copco в соответствии с таблицей ниже, а также с приложением №1 к настоящему техническому заданию, перечень необходимых работ и запчастей.
2. Работы могут выполняться на площадке заказчика, либо на площадке подрядчика с демонтажем узлов компрессоров.
3. Одновременное выполнение работ на разных компрессорах не допускается ввиду невысокой зарезервированности компрессорных мощностей. Вывод компрессоров из работы строго по одному.
4. Работы выполнять с применением оригинальных запасных частей и компрессорного масла. 
5. Гарантия на выполненные работы и запасные части – 1 год.
6. Работы по капитальному ремонту проводятся Исполнителем поэтапно согласно графика и объема, согласованного с Заказчиком. 
Объем работ:
	Машина
	Работы

	Atlas Copco GA90VSDFF A 13 APB 400 50
	Капитальный ремонт компрессора:
- переборка винтового блока с заменой подшипников и уплотнений
- замена подшипников и уплотнений редуктора
- замена подшипников и уплотнений электродвигателя
- наружная промывка радиаторов (масляный и воздушный)
- замена опор двигателя и редуктора
- замена входного гофрошланга
- замена опор сепаратора
- замена одного дренажного клапана в сборе
-  замена мотор-компрессора осушителя
-  замена фреонового фильтра
-  заправка фреоном
-  замена датчика температуры встроенного осушителя

	Atlas Copco GA90FF A 10 APB 400 50
	Капитальный ремонт компрессора:
- переборка винтового блока с заменой подшипников и уплотнений
- замена подшипников и уплотнений редуктора
- замена подшипников и уплотнений электродвигателя
- наружная промывка радиаторов (масляный и воздушный) 
- замена датчика температуры воздуха на выходе ступени
- замена опор двигателя и редуктора
- замена шестерен редуктора
- замена соленоидного клапана
- замена опор сепаратора
- замена одного дренажного клапана в сборе
- замена основных контакторов
- замена допконтактов
- замена тепловой защиты F21

	Atlas Copco BD250+ ZP CE 400V IEC APF222661
	- замена соленоидных клапанов
- замена блока соленоидных клапанов
- замена адсорбента
- замена прокладок пробок
- замена прокладок фланцевых соединений
- замена входных клапанов (2 шт)
- замена подшипников воздуходувки
- замена редуктора управляющего воздуха

	Atlas Copco BD250+ ZP CE 400V IEC APF222662
	- замена соленоидных клапанов
- замена блока соленоидных клапанов
- замена адсорбента
- замена прокладок пробок
- замена прокладок фланцевых соединений
- замена входного клапана (1 шт).
- замена подшипников воздуходувки
- замена редуктора управляющего воздуха


Срок выполнения работ: до 16 календарных дней.
 Результат работ
Результатом работ по данному техническому заданию является:
Качественно выполненные в соответствии с техническим заданием и принятые Заказчиком работы по капитальному ремонту компрессоров и осушителей, работоспособность оборудования.
Особые условия работы
Исполнитель обязуется:
· Выполнять все пункты данного Технического задания.
· Разработать проект производства опасных работ и предоставить на согласование Заказчику. Без согласования Заказчика работа по данному Техническому заданию невозможна.
· Своевременно и самостоятельно оформлять необходимые Наряды–допуски для производства работ.
· Разработать детальный график производства работ и согласовать его с заказчиком.
· Иметь в наличии и предоставить официальные письма о прохождении сотрудниками обучения по устройству, техническому обслуживанию и ремонту компрессорного оборудования Atlas Copco (компреcсоры GA 90 FF, GA 90 VSD FF; осушители BD 250+). 
· Собирать и складывать отходы от упаковки оборудования, материалов, мусор на месте разгрузки, производства работ, в специально отведенное для этого место, своими силами на территории объекта Заказчика. Очищать в конце каждого рабочего дня место производства работ. Полностью устранить загрязнения, если во время производства работ какие-либо поверхности, оборудование, трубопроводы и т. д. были загрязнены (пыль, остатки материалов, упаковки и т. д.). Если подобные загрязнения влияют на работу технологического и иного оборудования, мешают производственному персоналу, то Заказчик имеет право остановить производство данных работ для устранения Исполнителем замечаний, что не может быть расценено Исполнителем, как причина увеличения сроков выполнения работ по Договору.
· Во время производства Работ обеспечить присутствие на площадке лиц, ответственных за производство Работ из числа персонала Исполнителя, в том числе, при сверхурочной работе и работе в выходные/праздничные дни.
· В случае привлечения к выполнению работ третьих лиц нести полную ответственность за их действия и предоставить надлежащим образом заверенные копии необходимых документов на каждого сотрудника, подтверждающие его право находиться на территории Российской Федерации и осуществлять трудовую деятельность. В противном случае данные работники не будут допущены на территорию Заказчика.
· Приостановить Работу любого лица или остановить любые Работы, если будет выявлено нарушение Правил техники безопасности. Исполнитель не имеет права продлевать сроки производства Работ или требовать увеличения Цены Договора на том основании, что Работы были приостановлены из-за несоблюдения правил техники безопасности и охраны труда, а также требований по обеспечению чистоты и порядка на рабочем месте. Сотрудники Исполнителя должны быть аттестованы по ТБ и ОТ и иметь удостоверения о прохождении аттестации государственного образца.
· Удалить с Площадки любого сотрудника Исполнителя, Субподрядчика или поставщиков, если того требует Заказчик, в том случае, если тот нарушает действующие локальные нормативные акты Заказчика (включая помимо прочих Правила внутреннего трудового распорядка, Требования по обеспечению безопасности и охране труда, Правила производства работ и иные аналогичные нормативные документы), приносит или использует наркотики, или любые опьяняющие напитки на территории Заказчика. Любой персонал, удалённый таким образом по просьбе Заказчика, не может быть вновь принят для выполнения Работ без предшествующего письменного согласия Заказчика. Затраты по удалению и замене такого персонала должны быть отнесены исключительно на счёт Исполнителя. Исполнитель ответственен за сохранение соответствующих отношений с персоналом, работающим на Площадке, чтобы гарантировать эффективное выполнение Работ без каких-либо сбоев.
· Контролировать соблюдение Работниками Исполнителя, Субподрядчиками, поставщиками пропускного и внутриобъектового режима, существующего на территории Заказчика. Исполнитель обязан своевременно предоставлять Заказчику заявки на оформление пропусков для своих работников и заявки на въезд и выезд транспорта (машин и механизмов), обеспечивающего выполнение Работ.
· Нести полную ответственность за соблюдение своими Работниками, Субподрядчиками, поставщиками Правил техники безопасности и должен оперативно реагировать на случаи нарушения норм и правил РФ, внутренних требований Заказчика.
· Самостоятельно осуществлять поиск и подбор необходимых подрядчиков, субподрядчиков, консультантов с соответствующими лицензиями, допусками и т.п. Заказчик сохраняет за собой право, в случае отклонений от условий, которые могут существенно повлиять на сроки или стоимость выполнения Работ по данному Техническому заданию накладывать вето на выбор Исполнителем каких-либо Субподрядчиков для выполнения Работ, а также в отношении используемых материалов, оборудования и инструментов. Заказчик вправе, направив письменное уведомление Исполнителю, потребовать прекращения выполнения Работ каким-либо Субподрядчиком, нарушающим существенные условия настоящего Технического задания и/или договора, без возмещения убытков Исполнителю.
· Контролировать соответствие требованиям норм и правил РФ всего оборудования, материалов, инструмента, грузоподъёмной автотехники, применяемых для производства работ (лестницы, стремянки, леса, грузоподъёмные механизмы, стропы, фалы, страховочные системы, ручной инструмент, электроинструмент и т. п.). Нарушение данного пункта ведёт к остановке производства работ и удалению с площадки несоответствующей позиции.
· Предоставлять все оборудование, материалы, инструменты, грузоподъёмную автотехнику, применяемые для производства работ (лестницы, стремянки, леса, грузоподъёмные механизмы, стропы, фалы, страховочные системы, ручной инструмент, электроинструмент и т. п.).
· Соблюдать все требования со стороны норм и правил РФ и внутренних требований компаний в отношении охраны труда и техники безопасности – ограждения, сигнальные таблички, освещённость рабочего места, средства тушения и т. п.
Приложение №1 к Техническому заданию
Перечень проводимых работ:
Atlas Copco GA90VSDFF API672163
Капитальный ремонт элемент сжатия - электродвигатель:
1. Демонтаж компрессорного элемента сжатия;
2. Демонтаж редуктора;
3. Демонтаж электродвигателя;
4. Доставка компрессорного элемента и эл двигателя в мастерскую Исполнителя
5. Переборка компрессорного элемента с заменой подшипников компрессорного элемента;
6. Выставление необходимых зазоров между ведущим и ведомым винтами компрессорного элемента;
7. Замена уплотнений компрессорного элемента;
8. Доставка компрессорного элемента и эл двигателя на производственную площадку Заказчика
9. Замена установочных уплотнений компрессорного элемента сжатия;
10. Монтаж компрессорного элемента сжатия;
11. Монтаж редуктора;
12. Монтаж электродвигателя;
13. Проверка всех параметров;
14. Запуск оборудования в работу, контрольная проверка всех параметров работы;
Дополнительные работы
– наружная промывка радиаторов (масляный и воздушный)
- Замена опор двигателя и редуктора
- Замена входного гофрошланга
- замена опор сепаратора
- замена одного дренажного клапана в сборе
-  Замена мотор-компрессора осушителя
-  Замена фреонового фильтра
-  Заправка фреоном
-  замена датчика температуры встроенного осушителя
Atlas Copco GA90 FF API626832
Капитальный ремонт элемент сжатия - электродвигатель:
1. Демонтаж компрессорного элемента сжатия;
2. Демонтаж редуктора;
3. Демонтаж электродвигателя;
4. Доставка компрессорного элемента и эл двигателя в мастерскую Исполнителя
5. Переборка компрессорного элемента с заменой подшипников компрессорного элемента;
6. Выставление необходимых зазоров между ведущим и ведомым винтами компрессорного элемента;
7. Замена уплотнений компрессорного элемента;
8. Доставка компрессорного элемента и эл двигателя на производственную площадку Заказчика
9. Замена установочных уплотнений компрессорного элемента сжатия;
10. Замена шестерен
11. Монтаж компрессорного элемента сжатия;
12. Монтаж редуктора;
13. Монтаж электродвигателя
14. Проверка всех параметров;
15.  Запуск оборудования в работу, контрольная проверка всех параметров работы;
Дополнительные работы
- наружная промывка радиаторов (масляный и воздушный) 
- замена датчика температуры воздуха на выходе ступени
- замена опор двигателя и редуктора
- замена соленоидного клапана
- замена опор сепаратора
- замена одного дренажного клапана в сборе
- замена основных контакторов
- замена допконтактов
- замена тепловой защиты F21
Осушитель
Atlas Copco BD250+ ZP CE 400V IEC APF222661, 
- замена соленоидных клапанов
- замена блока соленоидных клапанов
- замена адсорбента
- замена прокладок пробок
- замена прокладок фланцевых соединений
- замена входных клапанов (2 шт)
- замена подшипников воздуходувки
- замена редуктора управляющего воздуха
Atlas Copco BD250+ ZP CE 400V IEC APF222662
- замена соленоидных клапанов
- замена блока соленоидных клапанов
- замена адсорбента
- замена прокладок пробок
- замена прокладок фланцевых соединений
- замена входного клапана (1 шт).
- замена подшипников воздуходувки
          - замена редуктора управляющего воздуха
Приложение № 2 к Техническому заданию

Перечень запасных частей:
Осушители Atlas Copco BD 250+ APF222661, APF222662
	Запасные части для Капитального ремонта осушителя BD 250+ 
 
	
	

	Каталожный номер (в соответствии с документацией Atlas Copco)
	Наименование
	Количество для одного осушителя
	Количество для двух осушителей
	Код ОКПД 2
	Запрет, огранчение, преимущество1

	0653129300
	Прокладка 60 x 68 x 2,5
	2
	4
	28.13.32.120
	Ограничение

	1089064101
	Выпускной клапан 1/22
	2
	2
	28.13.32.120
	Ограничение

	0650100118
	Прокладка тип 1 61 x 107 x 2
	4
	8
	28.13.32.120
	Ограничение

	1624033600
	Прокладка bd250-300
	2
	4
	28.13.32.120
	Ограничение

	1627123180
	Соленоидный клапан в сборе
	1
	2
	28.13.32.120
	Ограничение

	1624033700
	Прокладка bd250-300
	2
	4
	28.13.32.120
	Ограничение

	1830018080
	Клапан-бабочка в сборе dn50
	2
	3
	28.13.32.120
	Ограничение

	1089064101
	Выпускной клапан 1/22
	2
	4
	28.13.32.120
	Ограничение

	650100118
	Прокладка тип 1 61 x 107 x 2
	4
	8
	28.13.32.120
	Ограничение

	2901154700
	Набор подшипников воздуходувки
	1
	2
	28.13.32.120
	Ограничение

	9093003301
	Редуктор давления
	1
	2
	28.14.11.122
	Ограничение

	1837004123
	Водостойкий силикагель 45 кг
	2
	4
	20.13.24.170
	Ограничение

	1837004130
	Силикагель 150 кг
	1
	2
	20.13.24.170
	Ограничение

	1837004128
	Силикагель 15 кг
	2
	4
	20.13.24.170
	Ограничение


Компрессоры Atlas Copco GA 90 VSD FF, GA 90 FF
	Запасные части для Капитального ремонта GA 90 API626832 10 бар
 

	Каталожный номер(в соответствии с документацией Atlas Copco)
	Наименование
	Количество
	Код ОКПД 2
	Запрет, ограничение, преимущество1

	2901204700
	Набор установка элемента сжатия
	1
	28.13.32.120
	Ограничение

	1089070812
	Датчик температуры PT1000
	1
	26.51.51.110
	Ограничение

	1625201800
	Виброопора редуктора
	2
	25.99.29.190
	Ограничение

	1625201900
	Виброопора двигателя
	1
	25.99.29.190
	Ограничение

	1622369253
	Шестерня мотора
	1
	28.13.32.120
	Ограничение

	1622369254
	Шестерня элемента сжатия
	1
	28.13.32.120
	Ограничение

	1089058022
	Электромагнитный клапан
	1
	28.13.32.120
	Ограничение

	1625206200
	Виброопора сепаратора
	4
	25.99.29.190
	Ограничение

	1627151383
	Дренажный клапан в сборе LD202
	1
	28.13.32.120
	Ограничение

	1089941544
	Контактор К22
	1
	27.33.13.140
	Ограничение

	1089941561
	Контактор К21-К23
	2
	27.33.13.140
	Ограничение

	1089941509
	Блок контактов К22
	1
	27.33.11.190
	Преимущество

	1089941555
	Блок контактов К21
	1
	27.33.11.190
	Преимущество

	1089941556
	Блок контактов К23
	1
	27.33.11.190
	Преимущество

	1089944671
	Реле перегрузки F21
	1
	27.33.11.190
	Преимущество

	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	Запасные части для Капитального ремонта Ga 90 VSD API672163
	
	
	

	Каталожный номер(в соответствии с документацией Atlas Copco)
	Наименование
	Количество
	Код ОКПД 2
	

	2901204700
	Набор установка элемента сжатия
	1
	28.13.32.120
	Ограничение

	1625201800
	Виброопора редуктора
	2
	25.99.29.190
	Ограничение

	1625201900
	Виброопора двигателя
	1
	25.99.29.190
	Ограничение

	1625207200
	Шланг в сборе
	1
	28.13.32.120
	Ограничение

	1625206200
	Виброопора сепаратора
	4
	25.99.29.190
	Ограничение

	1627151383
	Дренажный клапан в сборе LD202
	1
	28.13.32.120
	Ограничение

	1617464000
	Мотор-компрессор
	1
	28.13.32.120
	Ограничение

	1624229300
	Фильтр-осушитель
	1
	28.13.32.120
	Ограничение

	1627155400
	Хот-газ-байпас
	1
	28.13.32.120
	Ограничение

	1617307790
	Датчик температуры
	1
	26.51.51.110
	Ограничение

	 
	Фреон R410 A
	2
	20.14.19.130
	Ограничение


1 Установленные в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
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