ДОГОВОР № 

Нижний Новгород								«___» _______ 2026 г.

ООО «МАГ Груп», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Архипова Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________________, действующего на основании _______, с другой стороны,  вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению плановых работ по техническому обслуживанию  (далее по тексту – «Работы») компрессоров GA90FF A 10 APB 400 50 и GA90VSDFF A 13 APB 400 50 и двух осушителей BD250+ ZP CE 400V IEC марки Atlas Copco для Современного мусоросортировочного комплекса ООО «МАГ Груп» (далее по тексту - «Оборудование») в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору) и по цене, указанной в Приложении №2 к настоящему Договору. 
Место выполнения работ: Нижегородская область, г. Дзержинск, шоссе Московское, 56, Мусоросортировочный комплекс (далее – «Объект»).
1. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Исполнитель обязуется:
0.  Производить Работы в сроки, согласованные сторонами в настоящем договоре.
0.  Производить Работы в соответствии с действующими правилами и нормами. 
0.  Использовать при выполнении Работ, принадлежащие ему инструмент, приспособления  и контрольно-измерительные приборы, расходные материалы. Работы выполнять с применением оригинальных запасных частей и компрессорного масла.
0.  Осуществлять весь комплекс мер, направленных на обеспечение минимального времени простоя Оборудования.
0. При необходимости подготовки Технических заданий оказывать содействие в их разработке.
2.1.6. Самостоятельно и за свой счет вывезти с Объекта Заказчика отработанные технические жидкости, запасные части, узлы и агрегаты, замененные в ходе выполнения Работ.
2.1.7. Устранять за свой счет отмеченные недостатки в кратчайший технически возможный срок после получения от Заказчика сообщения о некачественном выполнении Работ либо некачественном Товаре, вскрывшемся после подписания УПД Сторонами.
2.1.8. Ознакомиться с правилами, установленными на территории Объекта, в том числе правилами проезда, пропускного режима, пожарной безопасности и т.д., и в обязательном порядке соблюдать их.
2.1.9. Обеспечить безопасное проведение Работ по Договору и принять на себя всю ответственность, связанную с причинением ущерба имуществу и здоровью третьих лиц, в результате действий работников Исполнителя до сдачи результата Работ.
2.1.10. Обеспечить на Объекте оказания услуг наличие у всех сотрудников (представителей) Исполнителя при себе паспорта или иного документа, удостоверяющий личность, а при отсутствии гражданства Российской Федерации -  документа, разрешающего трудовую деятельность на территории Российской Федерации на период исполнения Договора. 
2.1.11. Допустить к проведению Работ сотрудников, обладающих квалификацией и опытом для выполнения Работ на аналогичном оборудовании. Предъявлять по требованию Заказчика официальные письма о прохождении сотрудниками Исполнителя обучения по устройству, техническому обслуживанию и ремонту компрессорного оборудования Atlas Copco (компреcсоры GA 90 FF, GA 90 VSD FF; осушители BD 250+).

2.2. Заказчик обязуется:
0. Согласовывать с Исполнителем проект и график производства Работ с учётом производственного цикла Заказчика. 
2.2.2. Принимать результат Работ, подписывать УПД и иные приемо-сдаточные документы, при условии отсутствия замечаний и претензий, в порядке, сроки и на условиях, которые предусмотрены настоящим договором.
0. Своевременно оплачивать выполненные Работы.
1. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ТОВАРА. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Общая стоимость Работ по настоящему договору составляет _____________ руб.. в том числе НДС ____%______ (либо НДС не облагается / облагается по ставкам НДС в соответствии с условиями главы 26.2 НК РФ). В указанную стоимость включены все расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора.
3.2. Цена за единицу Работ указана в Приложении № 2 к настоящему договору.
3.3. Оплата по договору производится в течение 7 (Семи) рабочих дней от даты выполнения Работ, с момента подписания Сторонами УПД, на основании выставленного Исполнителем счета на оплату.
Счет на оплату, УПД Исполнитель предоставляет Заказчику не позднее дня, следующего за днем окончания выполнения Работ.
3.4. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или любым иным, не запрещенным действующим законодательством Российской Федерации, способом. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Исполнитель осуществляет Работы в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к договору).
4.2. Работы проводятся ежеквартально, не позднее 20-го числа последнего месяца каждого квартала. В течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора Исполнитель разрабатывает проект и график и предоставляет их на согласование Заказчику. Без согласования Заказчика работа по данному Техническому заданию невозможна.
Заказчик согласовывает проект и график в течение 3 рабочих дней с момента его получения. При необходимости внесения изменений, Исполнитель обязан их внести в течение 1 рабочего дня.
4.3. Исправность Оборудования после проведения Работ проверяется в присутствии и при участии представителя Заказчика в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации Оборудования. Возврат Заказчику Оборудования происходит по акту приема-передачи.
4.4. По факту выполненных Работ Исполнитель составляется и передает Заказчику для подписания в 2-х экземплярах УПД и Счет на оплату, в котором указывается:
- перечень выполненных  Работ; 
- количество затраченного времени на выполнение Работ и общая стоимость Работ;
- иная информация на усмотрение Сторон.
4.5. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения документов рассматривает, подписывает УПД со своей стороны, при условии отсутствия замечаний к качеству Работ. При обнаружении Заказчиком дефектов после выполнения Работ Заказчиком составляется в тот же срок акт разногласий и направляется Исполнителю. Исполнитель подписывает акт разногласий в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения, либо направляет мотивированный отказ в тот же срок. В случае уклонения или немотивированного отказа Исполнителя от подписания акта разногласий, Заказчик составляет односторонний акт разногласий. Указанные в акте разногласий Работы считаются выполненными с ненадлежащим качеством.
4.6. В случае установленного несоответствия качества выполненных Работ требованиям действующих нормативов и заявке Заказчика, Исполнитель исправляет замечания и недоделки, указанные в акте разногласий, в кратчайший технически возможный срок, который не может превышать 10 (десяти) дней, за собственный счет.
4.7. Исполнитель гарантирует качество выполненных Работ со дня подписания сторонами УПД в течение 3 (трёх) месяцев. Все расходы, связанные с устранением недостатков выполненных Работ несет Исполнитель.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ, установленных настоящим договором, Заказчик предъявляет Исполнителю требование об уплате неустойки в размере 1 % от стоимости невыполненных в срок Работ за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора.
5.3. В случае нарушения Исполнителем срока устранения недостатков Работ, установленных п. 4.1. настоящего договора, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки в размере 1 % от стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора.
5.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Работ, установленного п. 3.3 настоящего договора, Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере 0,1 % от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченных Работ.
5.5. В случае возникновения у Заказчика убытков в результате невыполнения Исполнителем налоговых обязательств или иных нарушений Налогового кодекса РФ, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору, Исполнитель возмещает Заказчику:
- НДС, в вычете которого отказала  Федеральная налоговая служба;
- налоги, штрафы, пени, которые должны быть уплачены Заказчиком по решению Федеральной налоговой службы.
5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по договору Заказчик вправе во внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор, уведомив Исполнителя за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых ими по настоящему договору обязательств, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс – мажор), которые возникли после заключения настоящего договора и не могли быть предусмотрены сторонами до его заключения. Сторона, для которой создались такие обстоятельства, обязана любым надлежащим способом (факт которого можно представить в суде) и в разумно короткий срок известить об этом другую Сторону и принять реальные меры по решению сторонами вопроса о приостановлении действия договора до окончания форс – мажорных обстоятельств или иных согласованных решений Сторон по действию положений договора. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения выше указанных условий, Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, не вправе в дальнейшем ссылаться на них в случае возникновения судебных споров по договору.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 30 июня 2027 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.  Истечение срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от полного исполнения взятых на себя обязательств по настоящему договору.
7.2. Любые изменения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 
В случае изменения реквизитов, адреса электронной почты и иных сведений Сторон, указанных в п. 8 настоящего договора, Стороны обязуются уведомлять друг друга в течение десяти дней со дня такого изменения. В случае, если в нарушение настоящего пункта Сторона не направит своевременно уведомление об изменении своих реквизитов, адреса электронной почты и иных сведений другой Стороне, а та в свою очередь произведет исполнение обязательств по ранее указанным реквизитам, по адресу электронной почты, то последняя Сторона считается надлежащим образом исполнившей свои обязательства.
7.3. Первичные документы бухгалтерского учета по настоящему договору оформляются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации с обязательным указанием номера и даты настоящего договора.
7.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из Сторон. Сторона, принявшая решение о расторжении договора, обязана письменно уведомить другую Сторону о намерении расторгнуть настоящий договор не менее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до предполагаемой даты его расторжения под расписку или путём направления письма с уведомлением. Датой получения уведомления является дата получения соответствующей Стороной уведомления по адресу, указанному в настоящем договоре. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения одной из сторон уведомления о намерении расторгнуть настоящий договор от другой Стороны, Стороны обязуются составить и подписать Соглашение о расторжении настоящего договора с указанием в нём даты расторжения, порядка и сроков окончательных расчётов по нему.
7.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора. Заказчик, принявший решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора, уведомляет в письменной форме Исполнителя о таком решении путём вручения соответствующего уведомления нарочно или на адрес Исполнителя, в т.ч. на адрес электронной почты, указанный в разделе 9 настоящего договора. Настоящий договор считается расторгнутым Стороной в одностороннем порядке с момента получения  другой Стороной такого уведомления.
7.6. Стороны обязуются не передавать принятые по настоящему договору права и обязанности третьим лицам без письменного согласования Сторонами, оформленного, так же, как и сам настоящий договор, в виде приложения или соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон.
8.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров. Неурегулированные споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области. Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней.
7.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.9. Стороны обязуются не разглашать сведения, ставшие им известными в результате исполнения настоящего договора.
7.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.11. Приложения к настоящему договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
- Техническое задание (Приложение № 1);
- Спецификация (Приложение №2).

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
	Заказчик:
ООО «МАГ Груп» 
Адрес места нахождения:
603074, г. Нижний Новгород,
Сормовское шоссе, 1Д, пом. П16
ИНН 5258084318
КПП 526901001
р/с 40702810742070006195
Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810900000000603 
БИК   042202603    
e-mail: maggrup-nn@mail.ru

Генеральный директор

____________________ А.А. Архипов 
	Исполнитель:






Приложение №1
к договору №____ от _____ 2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по техническому обслуживанию компрессоров GA90FF A 10 APB 400 50 и GA90VSDFF A 13 APB 400 50 и двух осушителей BD250+ ZP CE 400V IEC марки Atlas Copco для Современного мусоросортировочного комплекса ООО «МАГ Груп» по адресу Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56  

	№
п/п
	
Перечень основных данных и требований
	
Содержание

	Общие данные

	1.
	Основание для выполнения работ
	[bookmark: _GoBack]Условия, определенные Договором.
Требования технической документации изготовителя.

	2.
	Заказчик
	ООО «МАГ Груп»

	3.
	Наименование объекта 
	Современный мусоросортировочный комплекс

	4.
	Адрес объекта 
	Нижегородская область, г. Дзержинск, 
ш. Московское, 56




Цель проведения работ: Проведение планового технического обслуживания компрессоров GA90FF A 10 APB 400 50 и GA90VSDFF A 13 APB 400 50, а также осушителей BD250+ ZP CE 400V IEC марки Atlas Copco для их бесперебойной работы на территории Заказчика.
Описание требуемых работ: 
1. Выполнить работы по Техническому обслуживанию компрессоров и осушителей Atlas Copco в соответствии с приложением к настоящему техническому заданию №1, перечень необходимых работ. 
2. Работы должны выполняться на площадке заказчика.
3. Одновременное выполнение работ на разных компрессорах не допускается ввиду невысокой зарезервированности компрессорных мощностей. Вывод компрессоров из работы строго по одному.
4. Работы выполнять с применением оригинальных запасных частей и компрессорного масла. 
5. Гарантия на выполненные работы и запасные части – 6 месяцев.
6. Работы по Техническому обслуживанию проводятся Исполнителем поэтапно, согласно графику и объему, согласованного с Заказчиком (Приложение №1, Таблица №1)

 Результат работ

Результатом работ по данному техническому заданию является:
Качественно выполненные в соответствии с техническим заданием и принятые Заказчиком работы по Техническому обслуживанию компрессоров, работоспособность оборудования.

Особые условия работы
Исполнитель обязуется:
· Выполнять все пункты данного Технического задания.
· Разработать проект производства опасных работ и предоставить на согласование Заказчику. Без согласования Заказчика работа по данному Техническому заданию невозможна.
· При необходимости подготовки Технических заданий оказывать содействие в их разработке.
· Своевременно и самостоятельно оформлять необходимые наряды – допуски для производства работ.
· Разработать детальный график производства работ и согласовать его с заказчиком.
· Иметь в наличии официальные письма о прохождении сотрудниками Исполнителя обучения по устройству, техническому обслуживанию и ремонту компрессорного оборудования Atlas Copco (компреcсоры GA 90 FF, GA 90 VSD FF; осушители BD 250+). 
· [bookmark: OLE_LINK1]Собирать и складывать в специально отведенное место отходы от упаковки оборудования, материалов, мусор на месте разгрузки, производства работ, своими силами. В конце каждого рабочего дня место производства работ должно быть очищено. Если во время производства работ какие-либо поверхности, оборудование, трубопроводы и т. д. были загрязнены (пыль, остатки материалов, упаковки и т. д.), Исполнитель обязан полностью устранить эти загрязнения. Если подобные загрязнения влияют на работу технологического и иного оборудования, мешают производственному персоналу, то Заказчик имеет право остановить производство данных работ для устранения Исполнителем замечаний, что не может быть расценено Исполнителем, как причина увеличения сроков выполнения работ по Договору.
· Обеспечить присутствие на площадке лиц, ответственных за производство Работ из числа персонала Исполнителя, в том числе, при сверхурочной работе и работе в выходные/праздничные дни.
· В случае привлечения к выполнению работ третьих лиц, нести полную ответственность за их действия и обязуется предоставить надлежащим образом заверенные копии необходимых документов на каждого сотрудника, подтверждающие его право находиться на территории Российской Федерации и осуществлять трудовую деятельность. В противном случае данные работники не будут допущены на территорию Заказчика.
· Незамедлительно приостановить по требованию Заказчика работу любого лица или остановить любые работы, если будет выявлено нарушение правил техники безопасности. Исполнитель не имеет права продлевать сроки производства Работ или требовать увеличения цены Договора на том основании, что Работы были приостановлены из-за несоблюдения правил техники безопасности и охраны труда, а также требований по обеспечению чистоты и порядка на рабочем месте. Сотрудники Исполнителя должны быть аттестованы по ТБ и ОТ и иметь удостоверения о прохождении аттестации государственного образца.
· Удалить по требованию Заказчика с Площадки любого сотрудника Исполнителя, Субподрядчика или поставщиков в том случае, если тот нарушает действующие локальные нормативные акты Заказчика (включая помимо прочих Правила внутреннего трудового распорядка, Требования по обеспечению безопасности и охране труда, Правила производства работ и иные аналогичные нормативные документы), приносит или использует наркотики, или любые опьяняющие напитки на строительной площадке. Любой персонал, удалённый таким образом по просьбе Заказчика, не может быть вновь принят для выполнения Работ без предшествующего письменного согласия Заказчика. Затраты по удалению и замене такого персонала должны быть отнесены исключительно на счёт Исполнителя. Исполнитель ответственен за сохранение соответствующих отношений с персоналом, работающим на Площадке, чтобы гарантировать эффективное выполнение Работ без каких-либо сбоев.
· Обеспечить соблюдение работниками Исполнителя пропускного и внутри -объектного режима, существующего на территории Заказчика. Исполнитель обязан своевременно предоставлять Заказчику заявки на оформление пропусков для своих работников и заявки на въезд и выезд транспорта (машин и механизмов), обеспечивающего выполнение Работ.
· Нести полную ответственность за соблюдение своими работниками, субподрядчиками, поставщиками Правил техники безопасности и должен оперативно реагировать на случаи нарушения норм и правил РФ, внутренних требований Заказчика.
· Осуществлять поиск и подбор необходимых подрядчиков, субподрядчиков, консультантов с соответствующими лицензиями, допусками и т.п. Заказчик сохраняет за собой право, в случае отклонений от условий, которые могут существенно повлиять на сроки или стоимость выполнения Работ по данному Техническому заданию накладывать вето на выбор Исполнителем каких-либо Субподрядчиков для выполнения Работ, а также в отношении используемых материалов, оборудования и инструментов. Заказчик вправе, направив письменное уведомление Исполнителю, потребовать прекращения выполнения Работ каким-либо Субподрядчиком, нарушающим существенные условия настоящего Технического задания и/или договора, без возмещения убытков Исполнителю.
· Обеспечить соответствие требованиям норм и правил РФ всего оборудования, материалов, инструментов, грузоподъёмной автотехники, применяемых для производства работ (лестницы, стремянки, леса, грузоподъёмные механизмы, стропы, фалы, страховочные системы, ручной инструмент, электроинструмент и т. п.). Нарушение данного пункта ведёт к остановке производства работ и удалению с площадки несоответствующей позиции.
· Предоставить оборудование, материалы, инструменты, грузоподъёмная автотехника, применяемые для производства работ (лестницы, стремянки, леса, грузоподъёмные механизмы, стропы, фалы, страховочные системы, ручной инструмент, электроинструмент и т. п.).

Приложение №1 к Техническому заданию

Перечень работ:

Содержание Регламентного Технического обслуживания Оборудования

1) Компрессор Atlas Copco GA90VSD FF(A) API672163

Работы по плану «I» – при наработке 2000 (с интервалом 2000 м/ч) часов или 0.5 года эксплуатации, что из параметров наступит раньше. 
Перечень работ:
Проинспектировать показания регулятора Elektronikon ®
Проверить и записать текущие параметры работы (возд/масло - темп. и давления)
Проверить и записать текущие сервисные счетчики
Проверить электрические соединения эл. шкафа компрессора 
Инспекция на предмет утечек масла, воздуха, воды
Проверить работу дренажного клапана(ов)
Проверить работу охладителей (воздух/масло), при необходимости провести очистку сжатым воздухом
Проверить степень загрязнения входного воздушного фильтра, в случае допустимого загрязнения произвести его очистку сжатым воздухом
Проверить входной фильтр частотного преобразователя (при наличии)
Проверить уровень масла и в случае необходимости произвести его доливку до требуемого (доливка производится из материалов Заказчика при условии выполнения работы по плану «I»)
Проверить входной вентиляционный короб на предмет загрязнений
Проверить функционирование вентилятора охладителя (воздух/масло)
Очистить оребрение и решетку приводного Эл/двигателя от загрязнений
Проверить работоспособность регулятора Elektronikon ® в системе управления ES, при её наличии
Проверить работу обратного клапана
Проверить работу вентилятора охлаждения частотного преобразователя
При необходимости провести SPM измерения вибрации подшипников
Опции, (работы производятся при наличии опций в оборудовании):
Проверить работу встроенной системы(ем) OSD (в случае наличия системы(ем))
Проверить работу встроенного фильтра очистки воздуха DD и/или PD (в случае его наличия)
Используемые материалы: 
1) Нет используемых материалов;

Работы по плану «А» – при наработке 4000 (с интервалом 4000 м/ч) часов или 1 год эксплуатации, что из параметров наступит раньше. 
Провести работы по плану I плюс:
Заменить входные воздушные фильтры частотного преобразователя
Сбросить счетчик сервисных часов
Заменить воздушный фильтр
Заменить масляный фильтр(ры)
Замена компрессорного масла
Переборка дренажных клапанов (4000ч)

Используемые материалы: 
1) Набор Т.О. 4000, включающий в себя:
набор фильтров – масляные и воздушный фильтры
2) Масло компрессорное 
3) Вх. фильтры частотного преобразователя
4) Наборы переборки дренажных клапанов (4000ч)


Работы по плану «B» – при наработке 8000 (с интервалом 8000 м/ч) часов или 2 года эксплуатации, что наступит раньше. 
Перечень работ:
Провести работы по плану A плюс:
Замена элемента маслосепаратора
Переборка входного клапана
Переборка клапана минимального давления
Переборка маслоотсечного клапана - обратного клапана
Замена термостатического клапана
Переборка дренажных клапанов (8000ч)
Используемые материалы: 
1) Набор Т.О. 8000, включающий в себя:
набор фильтров – масляные и воздушный фильтры
набор для замены элемента маслосепаратора
набор для переборки кл. минимального давления
набор для переборки разгрузочного клапана
набор для переборки маслоотсечного клапана - обратного клапана
набор для замены термостатического клапана
2) Вх. фильтры частотного преобразователя
3) Наборы переборки дренажных клапанов (8000ч)


2) Компрессор Atlas Copco GA90(A)7,5-10bar FF API626832

Работы по плану «I» – при наработке 2000 (с интервалом 2000 м/ч) часов или 0.5 года эксплуатации, что из параметров наступит раньше. 
Перечень работ:
Проинспектировать показания регулятора Elektronikon ®
Проверить и записать текущие параметры работы (возд/масло - темп. и давления)
Проверить и записать текущие сервисные счетчики
Проверить электрические соединения эл. шкафа компрессора 
Инспекция на предмет утечек масла, воздуха, воды
Проверить работу дренажного клапана(ов)
Проверить работу охладителей (воздух/масло), при необходимости провести очистку сжатым воздухом 
Проверить степень загрязнения воздушного фильтра, в случае допустимого загрязнения произвести его очистку сжатым воздухом
Проверить уровень масла и в случае необходимости произвести его доливку до требуемого (доливка производится из материалов Заказчика при условии выполнения работы по плану «I»)
Проверить и записать входной вентиляционный короб на предмет загрязнений
Проверить функционирование вентилятора охладителя (воздух/масло)
Очистить оребрение и решетку приводного Эл/двигателя от загрязнений
Проверить работоспособность регулятора Elektronikon ® в системе управления ES, при её наличии
Проверить работу обратного клапана
При необходимости провести SPM измерения вибрации подшипников
Опции, (работы производятся при наличии опций в оборудовании):
Проверить работу встроенной системы(ем) OSD (в случае наличия системы(ем))
Проверить работу встроенного фильтра очистки воздуха DD и/или PD (в случае его наличия)
Используемые материалы: 
1) Нет используемых материалов;

Работы по плану «А» – при наработке 4000 (с интервалом 4000 м/ч) часов или 1 год эксплуатации, что из параметров наступит раньше. 
Провести работы по плану I плюс:
Сбросить счетчик сервисных часов
Заменить воздушный фильтр
Заменить масляный фильтр(ры)
Замена компрессорного масла
Переборка дренажных клапанов (4000ч)

Используемые материалы: 
1) Набор Т.О. 4000, включающий в себя:
набор фильтров – масляные и воздушный фильтры
2) Масло компрессорное 
3) Наборы переборки дренажных клапанов (4000ч)


Работы по плану «B» – при наработке 8000 (с интервалом 8000 м/ч) часов или 2 года эксплуатации, что наступит раньше. 
Перечень работ:
Провести работы по плану A плюс:
Замена элемента маслосепаратора
Переборка разгрузочного клапана
Переборка клапана минимального давления
Переборка маслоотсечного клапана - обратного клапана
Замена термостатического клапана
Проверить состояние контактных групп эл. контакторов К21,К22,К23.
Переборка дренажных клапанов (8000ч)
Используемые материалы: 
1) Набор Т.О. 8000, включающий в себя:
набор фильтров – масляные и воздушный фильтры
набор для замены элемента маслосепаратора
набор для переборки кл. минимального давления
набор для переборки разгрузочного клапана
набор для переборки маслоотсечного клапана - обратного клапана
набор для замены термостатического клапана
2)  Наборы переборки дренажных клапанов (8000ч)


3) Осушитель воздуха Atlas Copco BD250 50Hz APF222661, BD250 APF222662

Работы по плану «I» – при наработке 2000 (с интервалом 2000 м/ч) часов или полгода эксплуатации, что наступит раньше. 
Перечень работ:
Комплексная диагностика работоспособности осушителя

Работы по плану «A» – при наработке 4000 (с интервалом 4000 м/ч) часов или полгода эксплуатации, что наступит раньше. 
Перечень работ:
Комплексная диагностика работоспособности осушителя
Замена элементов фильтров типа DDp, UD+
Используемые материалы: 
1. Элемент(ы) фильтра DDp;
1. Элемент(ы) фильтра UD+

Работы по плану «B» – при наработке 8000 (с интервалом 8000 м/ч) часов или 1 год эксплуатации, что наступит раньше. 
Перечень работ:
Комплексная диагностика работоспособности осушителя
Замена элементов фильтров типа DDp, UD+
Замена глушителей компрессора
Замена мини-фильтра измерителя точки росы
Замена мини-фильтра линии управления
Замена дренажных клапанов магистральных фильтров
Используемые материалы: 
1)  Элемент(ы) фильтра DDp;
2)  Элемент(ы) фильтра UD+
3) Глушитель компрессора
4) Мини-фильтр измерителя точки росы
5) Мини-фильтр линии управления;
6) Набор(ы) для переборки дренажного клапана магистральных фильтров

Таблица №1. Годовой план по обслуживанию 

	Модель оборудования
	Серийный №
	2026г.
	2027г.
	 

	
	
	3 квартал
	4 квартал
	1 квартал
	2 квартал

	GA90VSD FF
	API672163
	I
	B
	I
	A

	GA90FF 
	API626832
	I
	B
	I
	A

	BD250 +
	APF222661
	I
	B
	I
	A

	BD250 +
	APF222662
	I
	B
	I
	A





	Заказчик:
ООО «МАГ Груп» 

Генеральный директор

____________________ А.А. Архипов 
	Исполнитель:
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Приложение №2 
к договору №____ от _____ 2026

Спецификация 

Нижний Новгород						   		"__" _______2026 г.

	
Модель оборудования
	Серийный №
	Стоимость обслуживания, руб.

	
	
	2026г.
	2027г.

	
	
	3 квартал
	4 квартал
	1 квартал
	2 квартал

	
	
	Без НДС
	С НДС _%
	Без НДС
	С НДС _%
	Без НДС
	С НДС _%
	Без НДС
	С НДС _%

	GA90VSD FF
	API672163
	
	
	
	
	
	
	
	

	GA90FF
	API626832
	
	
	
	
	
	
	
	

	BD250 +
	APF222661
	
	
	
	
	
	
	
	

	BD250 +
	APF222662
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	
	



Общая стоимость Работ по договору составляет  ___________ (________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС ___% – _____ (________________) рублей _____ копеек.
Стоимость Работ включает в себя налоги, сборы, стоимость использованных запасных частей и расходных материалов, стоимость мероприятий по обеспечению безопасности работ и все иные расходы Исполнителя, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору.
Настоящая цена является фиксированной, увеличению не подлежит.

	Заказчик:
ООО «МАГ Груп» 

Генеральный директор

____________________ А.А. Архипов 
	Исполнитель:




